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چکيده
روند مصرف انرژی در جهان روز به روز رو به رشد است. از طرفی تولید انرژی از طریق سوختهای فسیلی تجدیدپذیر نیستند و باعث تولید آلاینده و تغییرات دمایی کره زمین میشوند و با سرعت مصرف کنونی به سرعت رو به تمام شدن هستند. بنابراین نیاز به یک سیستم انرژی برای توسعهی انرژیهای جایگزین که تجدیدپذیر، دوستدار محیط زیست، مقرون به صرفه و در دسترس برای همگان باشد، خودنمایی میکند. یک سیستم انرژی اینچنینی نیازمند طرحریزی انرژی پایدار است که با درنظر گرفتن عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی یک خط مشی برای مصرف و تولید انرژی برای آیندهی بشریت تعیین کند. در این تحقیق پیشینهای از روشهای طرحریزی انرژی پایدار به همراه چند نمونهی کاربردی بررسی شدهاست.
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روش پیشنهادی DEP را ارائه می دهند. این پیاده سازی از طریق مطالعه موردی انجام شده در یک روستای به نام Ungra در منطقه Tumkur از ایالت کارناتاکا در هند نشان داده شده است. از طریق DEP تقاضای انرژی در سال 2020 برای روستای Ungra ارائه شده است. بیوانرژی دارای مزایای متعددی نسبت به سایر انرژی های تجدید پذیر است[1].
بر اساس بررسی های [2]. از 11 طرح انرژی شهری، این مقاله به بررسی تا چه حد برنامه ریزی انرژی شهری منطبق 100٪ استراتژی ملی انرژی تجدید است. بررسی 11 طرح انرژی شهری نشان می دهد که در حالی که طیف گسترده ای از مناطق پوشش داده شده است، هیچ کدام به جز تعداد کمی از این طرح ها جزئیات دقیقی ندارد که با یک استراتژی 100٪ انرژی تجدید پذیر همراه باشد. این امر می تواند به دلیل فقدان یک استراتژی ملی برای طرحریزی منابع انرژی شهری، چارچوب های سازمانی نامناسب برای فن آوری ها و راه حل های خاص و در نتیجه فقدان مهارت طرحریزی لازم در شهرها توضیح داده شود. 
مقاله [3] رویکرد ارائه می دهند که با ارزیابی های قبلی "بالا به پایین" یا "استراتژی" قبلی متفاوت است، پیاده سازی رویکرد توسعه یافته در شهرستان کارلوکاک (غرب کرواسی) نشان داده شده است که دارای قابلیت بالقوه برای استفاده از RES مختلف است. نتایج اصلی شرح داده شده است: تصویب استراتژی منطقه ای برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شهرستان Karlovac؛ تعدادی از پروژه های مشخص شناسایی، پشتیبانی و راه اندازی شده است. و یک آژانس انرژی منطقه ای به عنوان عامل اجرایی برای پروژه های انرژی تجدید پذیر آینده ایجاد شده است.
یک چارچوب سازمانی جدید از MEEMS (انرژی شهری و سیستم مدیریت محط زیست) پیشنهاد شده است و بر اساس سه پایه تشکیل شده است: ادغام روش متابولیسم شهری، KBS (سیستم مبتنی بر دانش) و MTIS (سیستم نوآوری فناوری شهری. مفهوم ارائه شده MEEMS یک چارچوب منسجم برای اجرای سیاست مطلوب را معرفی کرد. این ترکیبی از زیر سیستم های متصل به مسائل مربوط به محیط زیست و انرژی می تواند اثر هم افزایی و همچنین پس انداز انرژی، اقتصادی و فنی را ایجاد کند. یکپارچه سازی KBS، مکانیزم نفوذ فناوری، جهت گیری کاربر نهایی و متابولیسم، اشاره گر ارزشمند به کارایی کارآمد MEEMS است[4].
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[5] در این مقاله مطالعات طرحریزی انرژی استراتژیک، توسعه منابع انرژی و سیاست های بهره وری انرژی ایجاد شده توسط قبایل درون قاره آمریکا را بررسی می کنند.. آنها دریافتند که مشوق ها و خدمات مشاوره ای از دولت فدرال کلیدی برای توسعه ظرفیت قبایل برای پیگیری طرحای انرژی و توسعه منابع انرژی هستند. قبایل با طرحهای رسمی انرژی و یا چشم انداز بیشتر احتمال دارد که منابع انرژی را توسعه دهند نسبت به قبایل بدون آنها و در یک رویکرد جامع و پایدار برای توسعه منابع انرژی و بهره وری انرژی مشارکت دارند.
[6] با ایجاد یک مدل LEAP و ایجاد سه سناریو که می توانند هزینه های بحران اقتصادی را از هزینه های کمبود برنامه ریزی جدا سازند، انجام می دادند.آنها دریافتند که برنامه ریزی مناسب انرژی می تواند سرمایه گذاری در بخش برق اسپانیا را تا سال 2010 با 28.6 میلیارد دلار کاهش دهد بدون آنکه پایداری و امنیت انرژی به خطر بیفتد و در عین حال بهبود قیمت گذاری نیز موثر باشد. علل اصلی این سرمایه گذاری مازاد دو حباب عرضه بود: سیکل های ترکیبی گاز و فناوری های خورشیدی.
هدف [7] از این تحقیق شناسایی اهداف EP مربوط به زمینه محلی کشورهای در حال توسعه، همراه با ویژگی های عملیاتی نسبی آنها و ساختن آنها در روش های تصمیم گیری چند منظوره شفاف برای EP در سطح ملی است. مدل ملی انرژی برای حمایت از این روش EP ساخته شد. کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) به عنوان یک منطقه نمایشی از مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. دو مورد اهداف EP اختصاصی به زمینه محلی است که ممکن است بر اجرای موفقیت آمیز طرحهای انرژی در زمینه ECOWAS تأثیر بگذارد. (1) به حداکثر رساندن نگهداری از سیستم عرضه FE(انرژی نهایی)، و (2) به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات FE (انرژی مدرن).
[8] پس از بررسی الزامات و اهداف جدید طرحریزی شهری و ارتباط آن با مسائل انرژی، یک چارچوب سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل مسائل مورد نظر ارائه شده است. این رویکرد در یک مطالعه موردی در سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد و چالش های مختلف و راه حل های مربوط به طرحریزی انرژی که در یک پروژه توسعه شهری دیده می شود، تهیه شده است. مسائل اثرگذار مربوط به انرژی ممکن است فرصتی مناسب برای تجدید نظر در مورد چگونگی استفاده از چنین ابزارهایی برای آگاهسازی به طرحریزی را نشان دهند.
نتیجه گیری از کارهایی که از نظر تکنولوژی های تجدید پذیر پیامدهای سیاست گذاری شده آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و بر اساس یافته های ما نتیجه گیری های زیر می تواند از مطالعه ما گرفته می شود:
• مطالعاتی که براساس کاربرد معیارهای اقتصادی انجام می دهند، مرزهای ریسک بازگشت (بازده به عنوان معکوس از هزینه، NPV، IRR) و مرزهای هزینه-خطر را تولید می کند. 
• استفاده از تئوری نمونه کارها مدرن (MPT) به طرحریزی انرژی به طور گسترده پذیرفته شده است و توسط مطالعات متعدد تایید شده است
• مطالعات عموما در نظر دارند که استفاده از تکنولوژی های RES به کاهش ریسک نمونه کارها کمک می کند و منابع فسیلی میزان ریسم را بالا می برند.[9].
این مقاله گزارش شده در مورد SEA اعمال شده در بخش انرژی باد در انگلستان و آلمان است. به طور کلی، تأثیر SEA بر روی ساختن طرح انرژی باد در آلمان، پایین آمده و تأثیر SEA در برنامه های انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. برنامه های آلمان نفوذ کمتری را به دست آوردند که عمدتا به دلیل عملکرد محیط زیست بالا در طرح های پایه در نظر گرفته شده است. یافته های آنها به برخی از ناتوانی های عملی SEA در مطالعات قبلی در مورد اثربخشی SEA، از جمله پیش بینی های ضعیف و بخش های اهمیت و فقدان طرحهای نظارت دقیق برای پیاده سازی پس از پیگیری اشاره می کند[10]..
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[11] برای به حداقل رساندن خطرات، یک روش برای مدت حدود 15 سال ارائه کردند. روش پیشنهادی از بهینه سازی تصادفی است که  معیارهای مورد نظر مانند امنیت انرژی و هزینه ها را به حداقل می رساند. روش پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی برای یک منطقه جنوب شرقی آسیا با منابع متنوع سوخت شامل باد، خورشیدی، زمین گرمایی، ذغال سنگ، جیوه زیستی و گاز طبیعی و غیره اعتبارسنجی شده است. از جمله گزینه هسته ای در ترکیب انرژی، کاهش 26.7 درصدی هزینه کل انرژی، کاهش 53.2 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای و تضمین امکان دستیابی به 79 درصد از سناریوهای تقاضای انرژی در آینده طی یک افق طرحریزی 15 ساله را به دنبال دارد. 
 یک رویکرد پیشنهادی دوطرفه با بهینه سازی چند هدفه در سطح جهانی، برای طراحی یک سیستم انرژی کرواسی (CES)ارائه شده است، که در آن وسایل الکتریکی (EVs) به عنوان ذخیره سازی باتری در خودرو به شبکه حالت (V2G) ، برای یک سناریو بین 2015 و 2050در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مطالعه مورد شامل نه نیروگاه آبی مرکب، متعلق به هر حوضه رودخانه  و همچنین شامل نیروگاه های خورشیدی و باد است. سطح خاصی از منابع انرژی متعارف باید در سیستم انرژی برای پوشش شرایط نامساعد آب و هوایی و برای پوشش دادن حرارت تقاضا همچنین، سهم RES بیشتر دارای فاکتور بار کل سیستم انرژی پایین و ظرفیت نصب شده به طور قابل توجهی بالاتر است. [12].

[bookmark: _Toc503303560][bookmark: _Toc504164689]طرح ریزی چند شاخصه
[13] این مقاله ارزیابی تصمیم گیری چند شاخصه از منابع انرژی است که امکان انتخاب یک جایگزین مناسب تولید برق برای ترکیه را فراهم می کنند. این همچنین یک چارچوب تصمیم گیری یکپارچه (IDEA) را برای انتخاب مناسب ترین روش چند شاخصی ارائه می دهد و یک رتبه بندی برای جایگزین ها و تجزیه و تحلیل قوی را به عنوان توصیه به مقامات ارائه می دهد. مطالعات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل چند معیاره برای ارزیابی منابع جایگزین با توجه به ویژگی های متمایز و به طور کلی متضاد ضروری است. نتایج نشان می دهد که قدرت باد بهترین جایگزین برای حل مشکل تولید نسل سوم ترکیه در آینده است.
[14] بررسی بیش از 90 مقاله منتشر شده در اینجا برای تحلیل کاربرد روش های مختلف را مورد بحث قرار داده اند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتب تحلیلی، محبوب ترین تکنیک به وسیله روش های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است. روش ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند تا از معیارهای متعدد و متناقض برای دستیابی به راه حل های بهتر استفاده کنند. این روش ها بیشتر در برنامه های انرژی تجدید پذیر و پس از تخصیص منابع انرژی مورد توجه قرار می گیرند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی، محبوب ترین روش تکنیک های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است. 
[15] در این مقاله یک رویکرد مبتنی بر SSM برای حمایت از تصمیم گیری در مشکلات طرحریزی انرژی به هدف توسعه ابزار MCDM است. در این راستا روش ELECTRE TRI انتخاب شده است که اجازه می دهد برای استفاده از مقیاس های مختلف (کیفی یا کمی) برای معیارهای مختلف استفاده شود. این امکان را برای ارزیابی حوادث بالقوه عمل بر مبنای «همانطور که می آیند» فراهم می کند و برای عدم اطمینان مربوط به عملکرد آنها در برخی از معیارها حساب می شود.
این مقاله یک بررسی به موقع در مورد طرح ریزی دقیق پیشرفته DER هدفمند و جزئیات چالش ها، روند ها و آخرین تحولات در این زمینه را انجام میدهد. در آینده ای که سهم بیشتری از انرژی از منابع توزیع شده تامین می شود و در جایی که بالقوه تعداد بیشتری از ذینفعان درگیر شود، ابزارهای طرحریزی چند هدفه برای ارائه راه حل های با سازش لازم و هدایت بهینه سازی سیستم مورد نیاز است. [16].
هدف این مطالعه دوگانه است: اول، هدف آن است که با استفاده از یک روش یکپارچه VIKOR-AHP، تعیین بهترین منبع انرژی تجدید پذیر برای استانبول استفاده شود. دوم، انتخاب در میان سایت های تولید انرژی جایگزین در این شهر با استفاده از همین روش صورت می گیرد. نوآوری این مقاله از کاربرد روش پیشنهادی یکپارچه VIKOR-AHP به انتخاب بهترین سیاست انرژی و سایت تولید می باشد. انرژی باد مناسب ترین گزینه انرژی تجدید پذیر است و منطقه چاتالکه بهترین منطقه در میان گزینه های برای ساخت توربین های بادی در استانبول است. رتبه بندی جایگزین های دیگر به ترتیب نزولی انرژی خورشیدی، زیست توده، زمین گرمایی و هیدرولیکی تعیین می شود. [17].

در این مقاله تاسوس (Thassos)، یونان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در سطح منطقه ای می تواند نیازهای برق را از طریق سیستم های انرژی سازگار با محیط زیست که از انرژی باد، سیستم های زیست توده و سیستم های انرژی الکتریکی ترکیب می کند، برآورده سازد. به این ترتیب، تحولات نظارتی انرژی در یونان، نفوذ RES در کل کشور را ترجیح داده است.[18].
در این مقاله نتایج تجزیه و تحلیل سناریوهای تولید برق با سه روش چند منظوره گسترده، فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، روش ارزیابی سازمانی اولویت برای ارزیابی غنی سازی (PROMETHEE) و تئوری کاربرد چند ویژگی (MAUT) ارائه می شود. یافته ها - AHP به علت شفافیت و سادگی آن در مقایسه با PROMETHEE و MAUT، مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل جایگزین های تصمیم گیری تولید برق در یک سیستم انرژی کوچک مانند اسلوونی است[19].
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[20] در این مقاله، مشاهدات و پیشنهادات مربوط به هماهنگی استراتژیک فعالیت های انرژی در مقامات محلی انگلستان با استفاده از یک مطالعه موردی در مورد توسعه انرژی بدنه استراتژیک در شورای شهر لیدز ارائه کرده اند. مطالعه موردی نشان می دهد که مفهوم یک بدنه انرژی استراتژیک توسط ذینفعان مصاحبه شده به طور مثبت درک شده است. با این حال، با چالش های مهمی روبرواست. اما در انگلستان "دولت محلی می تواند تأثیر قابل توجهی در تولید انرژی و مصرف انرژی داشته باشد" و این خوشبینانه است.
[21]. بر اساس مورد دانمارک، این مقاله در مورد مشکلات و چشم انداز تبدیل سیستم های انرژی فعلی به یک سیستم 100٪ انرژی تجدید پذیر است. نتیجه گیری این است که چنین توسعه امکان پذیر است. منابع ضروری انرژی تجدید پذیر وجود دارند و اگر پیشرفت های تکنولوژیکی بیشتری در سیستم انرژی به دست آید، سیستم انرژی تجدید پذیر ایجاد می شود. به ویژه تکنولوژی های تبدیل بخش حمل و نقل و معرفی فن آوری های سیستم های انعطاف پذیر، بسیار مهم هستند. تمام تغییرات با استفاده از مدل تحلیل انرژی سیستم EnergyPLAN محاسبه شده است. تعادل انرژی هر سیستم برای هر ساعت سال ، با توجه به ماهیت متناوب RES، محدودیت ها در ظرفیت های فن آوری های انعطاف پذیر و همچنین نیازهای خدمات جانبی محاسبه می شود..[22].	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای تعریف انرژی پلن
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چشم انداز جامع از ذینفعان مختلف انرژی در مورد قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT ها) بخش انرژی در مقدونیه به عنوان پایه برای تشخیص دولت فعلی و طرح خطوط آینده در جهت توسعه انرژی پایدار استفاده می شود. تجزیه و تحلیل نتایج SWOT اشاره به پذیرش مترقی اتحادیه اروپا در سیاست و مقررات انرژی به عنوان مهمترین دستاورد در بخش انرژی است. [23].	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای بخش سیاست گذاری انرژی
ما در این مقاله یک استراتژی انرژی یکپارچه را بر اساس یک رویکرد سیستم برای حل مشکلات انرژی و معضل انرژی در چین پیشنهاد می کنیم. بر اساس نتایج، پیشنهادات، خلاصه ای و ایده های استراتژیک را به عنوان پیامدهای سیاست گذاری برای تصمیم گیران چینی ارائه می کنیم. در نتیجه، ما تعیین می کنیم که چین باید طرحریزی و نظارت استراتژیک را از دیدگاه چرخه حیات کل جامعه ارتقا دهد، صرفه جویی در انرژی را اولویت بندی کند، انرژی مدرن را بهبود بخشد و انرژی جایگزین را منطقی کند..[24].	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای بخش استراتژی

این مقاله خلاصه ای از گرایش های انرژی جهانی را با توجه به هزینه های انرژی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن ارائه می دهد. دوم، بررسی کارهای معاصر با توجه به مسیرهای ملی انرژی با موارد ایرلند، دانمارک و اردن، مسائل فضایی در طرحریزی انرژی پایدار و سیاست گذاری برای پیشبرد آینده انرژی پایدار ارائه شده است[25].	Comment by Azad Nabavi: تکمیل شود
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مدلسازی
مدل برنامه نویسی چند هدفه برنامه های کاربردی، جایگزین ارسال انرژی برای گزینه های در نظر گرفته شده  فتوولتائیک، باد، سیستم های مبتنی بر گازهای طبیعی  با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی، ارائه شده است. آنها نشان دادند که برای راه حل بهینه محیط زیست یکسان است و در مقایسه با یک مشکل عینی اقتصادی، متفاوت است. عواقب تصمیم گیری در مورد صادرات آلاینده های خروجی به محله و یا نیاز به تکمیل تولید انرژی با خرید برق از شبکه برق، شاید یک کار مهم در دهه های آینده در نظر گرفته شود[26].
طرح پایدار انرژی – مدل سازی

این مدل در نرم افزار EnergyPLAN ایجاد شده و قادر به شبیه سازی تمام بخش های سیستم انرژی ملی به صورت ساعتی می باشد. این مدل با مقایسه نتایج آن با آمار مجارستان و بین المللی در سال 2009 معتبر است. دو مدل جایگزین، گاز طبیعی و بایومس در EnergyPLAN برای تجزیه و تحلیل به منظور بررسی چگونگی استفاده از سیستم انرژی سال 2009 در یک روش بهینه از دیدگاه زیست محیطی، "گاز طبیعی  و بایومس" در EnergyPLAN برای تجزیه و تحلیل ایجاد شد. در مدل جایگزین بیومس، استفاده از منابع اولیه انرژی تجدید پذیر تقریبا دو برابر می شود، و باعث کاهش 10٪ در انتشار دی اکسید کربن می شود.. [27].	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای انرژی پلن
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هدف از این مطالعه، بهینه سازی طرحهای سیستم های انرژی تجدید پذیر متعارف و آینده با توجه به هزینه تولید است. برای مطالعه موردی، وضعیت انرژی در کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سیستم های انرژی تجدید پذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و زیست توده، برای رضایت تقاضای افزایش انرژی در آینده ضروری هستند. [28].
در این مقاله، هدف این مطالعه تعیین بهترین تکنولوژی انرژی تجدید پذیر برای طرحریزی انرژی پایدار است. برای این منظور از روش AHP استفاده شده است که یک روش تصمیم گیری چند معیاره (MDCM) است. در روش پیشنهادی، وزن معیارهای انتخاب توسط ماتریس مقایسه دوگانه AHP تعیین می شود. نتایج نشان می دهد که انرژی باد، مناسب ترین گزینه انرژی تجدیدپذیر در این مطالعه است. تحقیقات آینده می تواند بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مختلف مانند ANP، ELECTRE فازی یا TOPSIS فازی برای اهداف مقایسهای انجام شود. [29].
برای طرح تقاضای انرژی در آینده، مدل تقاضای انرژی بخش پایه صنعتی بر پایه چارچوب طرحریزی جایگزین انرژی (LEAP) با چهار سناریوی رشد تولید ناخالص داخلی یعنی تجارت به طور معمول (BA)، رشد پایین (LG)، رشد متوسط (MG) و رشد بالا (HG) یافته شده است که کل تقاضای انرژی کل کشور از سال 2005 تا سال 2030 با 2.4، 2.7، 2.8 و 3 برابر افزایش تقاضای پایه افزایش خواهد. با استفاده از مداخله سیاست پیشنهادی، تقاضای کل انرژی و تقاضای برق این بخش در سال 2030 می تواند به 13.77٪ و 7.56٪ از تقاضای انرژی مورد نیاز BA متصل شود. [30].
در این مقاله روش جدیدی از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی شهودی (IF-AHP) برای حل عدم قطعیت در تصمیم گیری پیشنهاد شده است. نتیجه میگیریم که انرژی هسته ای جایگزین با وزن 0.1426 مناسبترین گزینه در میان همه جایگزین ها بود. دومین گزینه انتخابی در طرحریزی انرژی پایدار، انرژی خورشیدی با وزن 0. 1424 و سپس هیدرولیکی با وزن 1410/0 بود. جایگزین ها، باد، زیست توده، نیروگاه CHP ونیروگاه متعارف، به عنوان آخرین چهار در این مقیاس ترجیحی قرار گرفتند.[31].
این مطالعه با هدف ارائه و تدوین یک رویه جامع تر طرحریزی روستایی REP برای SE مناطق روستایی DC انجام شده است. روش پیشنهادی، تعادل انرژی موجود را در نظر می گیرد و عوامل انرژی را در شبکه تامین خدمات انرژی ادغام می کند. استفاده از روش در یک زمینه روستایی، بهبود کیفی، کیفیت، و انواع خدمات انرژی قابل دسترس را برای توسعه پايدار مناطق روستایی بهبود می دهد. استفاده از این روش همراه با انتخاب تکنولوژی دقیق و بهینه سازی برای SE می تواند دسترسی به انرژی در مناطق روستایی DC را بهبود بخشد[32].
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طرح ریزی غیرمتمرکز – محلی-اجتماعی
این مقاله بر روی روش طرحریزی انرژی جامعه (CEP) در برنامه جامع جامعه (CMP)، برنامه نظارت بر جامعه (CRP)، طرح سایت (CSP) و طراحی معماری (AD) متمرکز شده است. این توابع  و ویژگی های این ابزارهای کامپیوتری برای طراحی سیستم های انرژی جامعه (CESD)  فهرست شده و مقایسه شده است. همچنان کمبود ابزارهای موجود برای تعیین شاخص های مرتبط با انرژی در مرحله CRP وجود دارد. سیستم نظارت و ارزیابی مصرف انرژی مصرفی جامعه (CECMSS) ممکن است به پیش بینی تقاضای انرژی ثانویه جامعه کمک کند. [33].	Comment by azad freeman: انرژی پلن رو هم رویو کرده حتما مراجعه شود
 موضوع اصلی طرحریزی انرژی در سطح غیرمتمرکز، تهیه یک DEP مبتنی بر منطقه برای رفع نیازهای انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین حداقل هزینه برای اقتصاد و محیط زیست است. وضعیت فعلی عمدتا به دلیل تصویب طرحریزی انرژی متمرکز است که نیازهای انرژی روستاها و فقیران نادیده گرفته شده است و به تخریب محیط زیست به دلیل مصرف سوخت فسیلی، تخریب جنگل و پروژه های بزرگ برق آبی منجر میشود. بنابراین نیاز به:
1- رویکرد متناوب طرحریزی، یعنی یک طرحریزی غیرمتمرکز و 2 - گذار به انرژی های تجدید پذیر برای تحکیم رشد اقتصادی[34].
مطالعات موردی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، امکان انتخاب گزینه های غیرمتمرکز انرژی برای برنامه های مسکونی و کوچک در یک روستا یا خوشه ای از روستاها را نشان می دهد. این مقاله همچنین ابتکارات مختلفی را که دولت هند برای ترویج تولید غیر متمرکز انرژی در هند انجام داده است، مشخص می کند. مشخص شده است که سیستم های تولید انرژی در مقیاس کوچک مبتنی بر منابع انرژی تجدید پذیر کارآمدتر و مقرون به صرفه هستند. بنابراین تمرکز باید بر روی تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس کوچک باشد که می توانند توسط جوامع و تولید کنندگان کوچک تولید شوند، اما می توانند به طور کلی به تامین انرژی ملی کمک کنند.[35].

یک مدل کامپیوتری چهارگانه (منطقه روستای پانچایت بلوک) برای طرحریزی انرژی روستایی برای منطقه تومور توسعه داده شد. افق زمانی شامل طرحریزی انرژی متوسط در سال 2020 است. تحت سناریوی SDS، مشخص شد که تمام نیازهای انرژی پخت و پز توسط بیوگاز به دست آمده است، که از لجن برگ و کود گاو به دست می آید. کاشت های انرژی می تواند بر روی تخریب در دسترس و یا زمین بتلر افزایش یابد. منبع زیست توده تولید شده از مزارع می تواند تمام نیازهای برق روستا را تامین کند. بنابراین روستا می تواند وابسته به خود باشد. این تقاضای برق بالا می تواند با افزایش وجهه زراعی با میزان تولید متوسط ​​و بالا (6 و 8 تن در هکتار در سال) بر روی زمین های موجود به دست آید. پتانسیل اشتغال بالا و کاهش کربن می تواند با اتخاذ سناریوهای RES و SDS به دست آید [36].
انواع توابع هدف و محدودیت هایی که باید در DEP گنجانده شوند، در کار جاری ارائه شده است. مدل توسعه یافته در اینجا به یک بلوک واحد معمول هند، Kunigal، که شامل چند روستا است، اعمال می شود. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله، می توان دریافت که سیستم های انرژی مبتنی بر زیست توده توان بالقوه برای برآوردن نیازهای انرژی بلوک Kunigal را دارند. [37].
در این مطالعه، فرمول طرحریزی خطی یکپارچه چند هدفه برای طرحریزی انرژی غیرمتمرکز طراحی شده است،. با استفاده از رویکرد طرحریزی هدف، مدل پیشنهادی با نرم افزار Lingo 8.0 حل شد. نتایج نشان می دهد که سیاست های DSM به طور قابل توجهی به پیشرفت های قابل توجهی از جمله شاخص های محیطی کمک کرده است. [38].
مطالعه نشان می دهد که بهتر است از مناطق دور افتاده، دور از شبکه های برق، با سیستم های غیر متمرکز برق از برق گسترش یابد. نتایج این مطالعه و مفروضاتی که در مورد نحوه عملکرد بازار انرژی انجام می شود، می تواند برای بازنگری اقدامات سیاست انرژی، با هدف حمایت از جوامع حساس برای بهبود چشم انداز توسعه آنها مورد استفاده قرار گیرد[39].	Comment by azad freeman: تکمیل شود
یک روش سیستماتیک برای بررسی اولیه واقعیت های سطح زمین در مورد مصرف انرژی روستایی با در نظر گرفتن مهم ترین پارامترهایی که بر الگوی و شدت مصرف انرژی تأثیر می گذارد استفاده شده است. تعاملات چندگانه در سیستم روستایی به دلیل چندین محصول که دارای چندین کاربرد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله همچنان اهمیت بررسی طرحریزی واقع گرایانه در سطح میکرو را با توجه به اختلافات بزرگ بین آمارهای به دست آمده از منابع اولیه و ثانویه، مورد بحث قرار می دهد[40].
یک مدل بهینه سازی سیستم انرژی بالا به پایین به منظور حمایت از سیاست های طرحریزی برای ترویج استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر با استفاده از یک روش بهینه سازی برنامه نویسی خطی بر اساس مدل بهینه سازی جریان انرژی (EFOM)، پیشنهاد شده است.  نتایج آزمایش نشان داد که سیاست منطقهای با هدف رضایت از افزایش تقاضای گرما و برق توسط بخش های طریق فن آوری های دوستاندار محیط زیست، می تواند به طور عمده توسط تاسیسات ترکیبی و با کمترین تلاش برای تبدیل باد به برق، زباله به انرژی و بهره برداری از زیست توده و سیستم های تولید کودهای صنعتی استفاده شود. اگرچه، لازم به ذکر است که دیگر گزینه های تجدید پذیر مانند ولتاژ ولتاژ به دلیل هزینه های بالای سرمایه رقابتی هنوز رقابتی نیست[41].
این مقاله یک مدل برای طرح ریزی انرژی محلی را ارائه می دهد و در آزمایش کامل در یک منطقه شهری سوئد آن را اعمال می کند. شامل ترکیبی از ابزارهای تحلیلی و رویه ای است که برای حمایت از تصمیم گیری منطقی است میشود: سناریوهای خارجی، پانل شهروندان، تحلیل چرخه زندگی و ارزیابی کیفی محیط زیستی. به این نتیجه می رسیم که این آزمایش نشان داده است که در استفاده از ترکیبی از ابزارهای تصمیم گیری در طرحریزی انرژی محلی، پتانسیل زیادی وجود دارد، اما در چالش های عملیاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، همچنان روش شناسی وجود دارد. این همچنین نشان می دهد که راه حل های ساده برای استفاده از ابزار می تواند به طور قابل توجهی در روند برنامه ریزی انرژی محلی کمک کند[42].
در این مطالعه، مدل طرحریزی هدف (PHIGP) یکپارچگی فازی برای طرحریزی آشپزی و گرمایش روستایی در منطقه Chikhli تالکلا از منطقه بولدنا، مهاراشترا، هندوستان، توسعه یافته است. مدل FMIGP برای در نظر گرفتن چهار هدف فازی استفاده می شود. چهار هدف فازی و شش محدودیت در دسترس بودن برای ده منابع انرژی در مهاراشترا مورد توجه قرار گرفته است. سوخت زیستی باید به عنوان یک سوخت با اجاق های آشپزی بهبود یافته برای پخت و پز و بیوگاز ادامه یابد و گرمای خورشیدی می تواند به طور گسترده برای گرم کردن برای دریافت سناریو منابع محلی مورد استفاده قرار گیرد. هزینه مرتبط با سناریوی پذیرش اجتماعی بیشتر به دلیل تبلیغات LPG بیشتر است. [43].
در این مطالعه، مدل بهینه سازی تصادفی تصادفی یکپارچه (IFOM) برای برنامه ریزی سیستم های انرژی در ارتباط با کاهش GHG توسعه داده شده است. در آن تکنیک برنامه نویسی عام (IP) در IFOM معرفی شده است تا تسهیل تجزیه و تحلیل پویا برای طرحریزی ظرفیت گسترش تاسیسات تولید انرژی در یک زمینه چند مرحله ای برای برآوردن تقاضای انرژی بیشتر.  نتایج به دست آمده نه تنها می تواند برای تولید منابع مورد نیاز / تخصیص خدمات و برنامه های توسعه ظرفیت استفاده شود، بلکه همچنین به تصمیم گیرندگان کمک می کند سیاست های دلخواه را در قبال کاهش GHG با شیوه ای مقرون به صرفه شناسایی کنند[44].
تمرکز این مقاله بر روند ساخت یک مدل ارزیابی چند معیاره برای شهر باروریو در پرتغال است. مورد شهری نشان داد که ارزیابی چند معیاری یک ابزار مناسب برای طرح ریزی انرژی محلی است مدلسازی انرژی در مایکروسافت اکسل (که داده های ورودی به مدل از افزودنی توسعه یافته با M -MACBETH) ایجاد شده است. ما تأکید می کنیم که مدل توسعه یافتع توان تخشیص بهترین جایگزین گزینه را از شش جایگزین دارد، همچنین یک مقایسه بسیار جذاب از سود کلی مقایسه می کند. با توجه به فرایند ارزیابی چند معیاره، می توان نتیجه گرفت که این یک ابزار مناسب است و با توان بالقوه ای که برای فرایندهای طرح ریزی انرژی محلی در نظر گرفته می شود. [45].
مدل چندرسانه ای چندین دوره خطی برنامه ریزی خطی تلفیقی کامل (MILP) با ترکیبی از تکنیک های بهینه سازی با روش مونت کارلو (MCA) و مفاهیم پاسخ تقاضا ارائه شده است. این مدل در سیستم قدرت یونان (GPS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پیش بینی می شود که لگنیت نقش مهمی در GPS داشته باشد. علاوه بر این، لیگنیت، گاز طبیعی و باد شامل فن آوری های پیشرو تولید برق است تا کشور بتواند اهداف زیست محیطی و تجدید پذیر خود را برآورده سازد. توربین های بادی برای سریع ترین تکنولوژی انرژی تجدید پذیر در GPS استفاده می شود. دولت یونان اعلام کرده است که پیش بینی می کند ظرفیت نیروی باد در حد 7.5 گیگاوات در سال 2020 باشد. [46].
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اهداف این مطالعه عبارتند از: (1) ایجاد یک سیستم انرژی مرجع و پیش بینی مصرف انرژی (EC) برای یک دوره 25 ساله (2011-2035) برای ایران و 2) بررسی تأثیر چندین استراتژی مدیریت تقاضا و عرضه در منابع تخلیه و انتشار مواد زیست محیطی. تجزیه و تحلیل پایین با استفاده از LEAP (برنامه ریزی جایگزین انرژی طولانی مدت) بر اساس EC پیش بینی شده توسط دو روش، یعنی شبکه های عصبی مصنوعی و مدل جوئل دارشتدتر. برای مدیریت تقاضا، چهار سناریو مورد بررسی قرار می گیرند: (الف) جایگزینی لامپ های رشته ای با لامپهای فلورسنت فشرده (CFL)؛ (ب) استفاده از اجاق های الکتریکی (ES) به جای اجاق گازهای سوخت طبیعی (NG)؛ از نیروگاه های زغال سنگ (CPP)، و (d) استفاده از همه این سناریوها (ALL). در مورد عرضه، استفاده از ذخیره سازی آب و پمپاژ کارخانه های تأسیسات توربین گاز به مجموعه های چرخه ترکیبی نیز برای سناریوهای (a)، (b) و (d) در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از سناریوهای CFL، ES، CPP و ALL تا سال 2035، به ترتیب، به ترتیب به میزان 1.67، 1.24، 1.86 و 3.22 برابر نفت خام اولیه و عرضه گاز طبیعی در سال 2009، به ترتیب به ترتیب 1.67، 1.24، 1.86 و 1.61.[47].
ما یک مدل طرحریزی خطی مختلط کامل (MILP) برای طرحریزی بهینه انرژی درازمدت یک سیستم تولید انرژی ملی ارائه می دهیم. نتایج نشان می دهد که سیستم قدرت یونان در دوران گذار از تولید نیرو تولید شده بر پایه شوری بنزین به یک پروفیل تولید انرژی کم کربن است که در آن RET نقش مهمی را بازی می کند. همچنین نشان می دهد که قراردادهای معمول بین هزینه کل توسعه سیستم های برق و اثرات زیست محیطی، بیان شده از نظر انتشار CO2 است. به طور خلاصه، مدل توسعه یافته اهمیت جامع رویکرد برنامه ریزی انرژی ملی را برجسته می کند و می تواند سیاست گذاران را با یک ابزار برنامه ریزی قدرتمند برای طراحی یک اقتصاد کربن کم و حتی صفر فراهم کند.[48]
هدف از این مطالعه، ایجاد یک روش کلی برای طرحریزی انرژی محیط زیست درازمدت برای بخش حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه برای مدیریت GC (مصرف بنزین) برای LDV (وسیله نقلیه سبک) بر اساس اطلاعات تاریخی برای POP (جمعیت) و تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی). روش عمومی به عنوان یک کشور در حال توسعه به ایران اعمال می شود و چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف طرحریزی تا سال 2025، براساس داده های تاریخی، مدل خاکستری برای پیش بینی های مورد نیاز POP و GDP مورد استفاده قرار می گیرد و چهار ANN (شبکه عصبی مصنوعی) برای پیش بینی VP (جمعیت خودرو)، TV(حجم ترافیک) )، VKT (میانگین خودروهای شخصی خودرو در کیلومتر / سرانه) و GC تا سال 2025. سناریوهای مورد بررسی عبارتند از (a) S-BAU (تجارت معمولی)، (b) S-GDP (رشد تولید ناخالص داخلی)، (c) S -PUB (بهبود حمل و نقل عمومی)، و (d) S-EV (استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی). مدل های انرژی LEAP (برنامه ریزی جایگزین انرژی طولانی مدت) و EnergyPLAN به ترتیب برای تجزیه و تحلیل های سالانه و ساعتی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که S-PUB مؤثرترین سناریو برای کاهش GC، انتشار محیطی و کاهش منابع است.[49].
 نتایج یک مدل طرحریزی LT با استفاده از وضوح زمانی کم با یک مدل LT با استفاده از داده های یک ساعته مقایسه می شود. در این مطالعه، هزینه های عملیاتی در مدل LT با وضوح زمانی کم نشان داده می شود 3-58٪ پایین تر از مدل UC مربوطه بسته به سهم IRES (بیشترین انحراف برای بزرگترین سهم IRES) مشاهده می شود. هر دو تاثیر قطعنامه زمانی و شامل جزئیات فنی با افزایش مقدار مجاز انرژی تجدید پذیر در سیستم افزایش می یابد[50].
این مقاله دو روش برای ادغام عدم قطعیت EP را در چارچوب برنامه ریزی انرژی درازمدت ارائه می دهد. نتایج مدل نشان می دهد تخصیص یک حق بیمه نسبتا کم در این شرایط می تواند مانع ارزشمندی در برابر خطر EP شود. 
نتایج مدل نشان می دهد تخصیص یک پیش فرض کم خطر در این شرایط باعث کاهش خطر بالاتری می شود و به این ترتیب، در برابر احتمال برتری از اهداف محیطی، محافظت می کند[51].
این مقاله جدیدترین مدل طرحریزی انرژی تجدید پذیر (RE) را برای جوامع دور افتاده ارائه می دهد که ویژگی های RC های مبتنی بر دیزلی در کانادا و دیگر نقاط جهان مانند آلاسکا و شمال شیلی را در بر می گیرد. مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی برای انجمن ملی دریاچه کازابونیکا در شمال انتاریو اجرا شده است. مطالعه موردی نشان می دهد که پروژه های RE می توانند در شرایط عملیاتی فعلی برای مجموعه ای از گزینه های مالی که خطرات اقتصادی را به اشتراک می گذارند، قابل اجرا باشند. در نهایت، این مدل همچنین امکان سنجی سود دولت را از حمایت از چنین پروژه هایی تحت چارچوب یارانه های انرژی مشخص می کند. نتایج نشان می دهد که طرحهای واقعی RE جامعه را می توان با مدل پیشنهادی با توجه به تجهیزات باد و خورشیدی که می تواند در این مکان ها از راه دور استفاده شود [52] 
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رویکرد توسعه یافته در این مقاله به MCDA و طرحریزی انرژی بین مدل های برنامه نویسی چند منظوره و مدل های مربوط به گزینه های جایگزین گسسته است. با توجه به مدل هایی که با گزینه های جایگزین گسسته می باشند، مشکلات مربوطه طبقه بندی و تحلیل می شوند، با تاکید بر روند ساختار و تکنیک های مدل سازی که برای ترجیحات DM و همچنین روش های به دست آوردن توصیه ها مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد توسعه یافته در این مقاله بین مدل های برنامه نویسی چند منظوره و مدل های مربوط به گزینه های جایگزین تمایز قائل است . نشان داده شده است که در هر دو دسته مدل، زمینه تصمیم گیری به طور فزاینده پیچیده تر است، پارامترها و ویژگی ها اغلب نامطلوب و نامشخص هستند، ساخت مدل و در اختیار دادن راه حل ارائه شده تجربه می کنند. بنابراین، یک رویکرد روشن نسبت به درمان موثر عدم اطمینان در اجرای MCDA درطرحریزی انرژی، قابل تشخیص است و انتظار می رود که در آینده نیز بیشتر شود. [53].
این روش ها را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1-مدل های اندازه گیری ارزش،2- مدل های هدف، آسپیراسیون و سطح مرجع، و مدل های برتر. روشهایی از همه این گروه ها بر روی مشکلات طرح ریزی انرژی، بخصوص در ارزیابی استراتژی های جایگزین برق، اعمال شده اند.  ما نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که یک روش به طور کلی برای مشکلات طرح ریزی انرژی مناسب تر از دیگران است. یک جایگزین خوب میتواند اعمال بیش از یک روش یا ترکیبی باشد تا از نقاط قوت هر دو روش استفاده کند یا به طور موازی برای تصمیم گیری گسترده تر تصمیم گیرنده استفاده شود. [54].
در این مقاله، روش های متناظر در مراحل مختلف تصمیم گیری چند منظوره برای انرژی پایدار، یعنی انتخاب شاخصها، ارزش گذاری شاخصها، ارزیابی و جمع آوری نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصهای سیستم های عرضه انرژی به جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی خلاصه می شود. وزن دهی شاخصها به سه دسته تقسیم می شوند: وزن دهی ذهنی، وزن دهی هدفمند و روش های وزن دهی ترکیبی. روش های متعددی بر اساس مجموع وزن دهی شده، تنظیم اولویت، برتری، روش متداول فازی و ترکیب آنها برای تصمیم گیری در انرژی استفاده می شود.  کاربرد قابل ملاحظه ای از روش های MCDA در سناریو تغییر یافته اجتماعی-اقتصادی و منجر به این نتیجه گیری میشود که روش AHP در رتبهبندی روش های وزن دهی در مرتبه بالاتری قرار دارد به دلیل درک آن در نظریه و سادگی در کاربرد آن است. .[55]
طرحریزی انرژی به هدف، پیش پردازش، انتخاب و پیکربندی سایت و سلسله مراتب پیاده سازی تقسیم می شود. این چهار سلسله مراتب بر یکدیگر تاثیر دارند. ارزیابی متقابل تصویب تصمیم گیری چند معیار برای کاهش ریسک برنامه ریزی بر اساس تحقیقات و بهینه سازی سیستم کمک می کند. اعتقاد بر این است که اگر روش های دستیار بیشتر و عوامل خاصی در نظر گرفته شود، روش متداول طرحریزی چند هدفه می تواند یک ابزار قدرتمند و موثر برای توسعه انرژی پایدار باشد[56].
هدف این است که تأثیر تصمیمات سیاست و سرمایه گذاری بر مصرف انرژی نهایی، هزینه کل و تاثیرات زیست محیطی را نشان دهد. رویکرد مدل سازی و ساختار مدل به تفصیل شرح داده شده است. مصرف انرژی نهایی به صورت مجموع سه جزء اصلی یعنی گرمایش، برق و حمل و نقل است. قطعنامه ماهانه به منظور نشان دادن مسائل فصلی سیستم انرژی انتخاب شده است. یک روش مدل سازی متوالی برای توسعه مدل استفاده شده است. این روش دارای مزایای متعددی است:1  تمایز روشن بین طرف تقاضا و عرضه 2 ادغام آسان تکنولوژی هایی که بیش از یک سوم از اجزای مصرف انرژی نهایی را شامل می شوند (برق، گرمایش و حمل و نقل) بدون نیاز به تکرار حلقه ها 3 پاسخگویی بالای مدل (زمان محاسبه کمتر از 1 ثانیه).4 برجسته کردن رقابت بین برق و سوخت در گرمایش و حمل و نقل. 5 امکان تأکید بر مسائل مربوط به فصلی بودن برخی از منابع. 6 رها کردن الکتریسیته به عنوان یک متغیر آزاد برای کمک به درک ضرورت تقسیم عرضه و تقاضا[57].

[bookmark: _Toc504164697]مدل سازی طرح توسعه پایدار انرژی
در اين مقاله سعي شده است روش استفاده از FLP براي بهينه سازي سيستم انرژي عرضه در ايران، به عنوان نمونه موردي، مورد بررسي قرار گيرد.. ما نشان دادیم که تمرین ورود مجهول به تابع هدف بر نتایج مدل اساسا تاثیر می گذارد. . ما فقط سعی کردیم یک مدل انرژی را طراحی کنیم و نشان دهیم که عدم اطمینان بر نتایج مدل انرژی اثر می گذارد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مدل فازی، نتیجه گیری های زیر به دست آمده است:
1. FLP یک ابزار ساده و مناسب برای مشکلات بهینه سازی است. 2. با در نظر داشتن ساختار انعطاف پذیر و روش های ناپیوسته، استراتژی FLP می تواند یک رقیب جدی برای استراتژی های اشتباه و منفی مزاحمت باشد.3. چندگانگی فازیزاسیون و تفکیکپذیری دادهها میتواند به عنوان یک ویژگی مبهم رویکرد FLP در نظر گرفته شود. در واقع، این ویژگی ناشی از فقدان مطالعه جامع و جامع این متدها است. 4. فقدان یک بسته موثر برای FLP یک مشکل جدی برای کاربران این روش است. [58].
در این مقاله روش بهینه سازی برنامه نویسی خطی بر اساس مدل بهینه سازی جریان انرژی (EFOM) برای ارزیابی سهم تولید پراکنده (DG) و اقدامات بازده انرژی پیشنهاد شده است. مدل بهینه سازی برای بررسی انتشارات DG و اقدامات کارآیی انرژی در مطالعات طرحریزی انرژی اتخاذ شده است. رویکرد پیشنهادی بر اساس ساختار مدولار EFOM است که جزئیات بهره برداری از منابع اولیه، تولید برق و حرارت، انتشارات و بخش های نهایی را مشخص می کند. مراقبت ویژه به توصیف فن آوری های DG و تزریق انرژی آنها در شبکه برق داده شده است. [59].
یک مدل بهینه سازی چند دوره ای برای طرحریزی تدارکات انرژی در صنایع از جمله انرژی های تجدید پذیر طراحی شده است.. این مدل برای مطالعه موردی بر اساس عملیات ماسه های نفتی در طول دوره طرحریزی 2015-2050 اعمال می شود. جایگزین های از جمله تجدید پذیر، هسته ای، متعارف و تبدیل به گاز کردن سوخت های جایگزین. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مدل بهينه سازي انرژي يك ابزار كاربردي است كه مي تواند براي شناسايي پارامترهاي كليدي كه بر عملكرد عمليات هاي صنعتي و نيز در طرحريزي انرژي براي اين صنايع به شدت تأثير مي گذارد [60].
در این مقاله، یک چارچوب مدل سازی برای طرحریزی انرژی در واحدهای بخش ترتیاری ایجاد می شود که تاکید ویژه ای بر کاهش مدل و عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی دارد. در مطالعه موردی، بازتوانی انرژی یک بیمارستان در آتن مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری پایه ای از مدل انرژی داده شده در عدم قطعیت از طریق استفاده ترکیبی از طرحریزی ریاضی (یعنی طرحریزی خطی صحیح مختلط، MILP) و شبیه سازی مونت کارلو است که مدیریت ریسک را برای پارامترهای فرار تابع هدف مانند هزینه های سوخت و نرخ بهره. نتایج به صورت توزیع احتمالی ارائه می شود که اطلاعات پربار را به تصمیم گیرنده ارائه می کند. اثر کاهش مدل از طریق فشرده سازی اطلاعات مناسب داده بار نیز مورد توجه قرار گرفته است[61].
در این مقاله یک رویکرد مدل سازی عمومی برای برنامه ریزی بهینه سیستم های انرژی مورد نیاز برای محدودیت ها و محدودیت های زمین مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از سوخت های زیستی مایع در حمل و نقل بهینه سازی جذب و نگهداری دی اکسید کربن (CCS) در تولید برق با ملاحظات هزینه و کربن نتایج این تحقیق هستند اما استفاده گسترده از این فن آوری دارای معایبی خاص است. در مورد سوخت های زیستی، تولید آنها ممکن است منابع کشاورزی را تحت فشار قرار دهد که برای تامین نیازهای غذایی مورد نیاز است. در عین حال، ضبط و ذخیره سازی کربن تکنولوژی گرانقیمت است و اجرای عملی آن در تأسیسات برق باید با دقت مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد مطالعات مورد استفاده برای نشان دادن انواع روش شناسی است. [62].
این مقاله یک مدل محاسبه جدید را قادر می سازد که یک ابزار ریاضی برای تصمیم گیری های انرژی را فراهم کند. در این مقاله، رویکرد Awerbuch بهبود یافته است، از جمله مقدار سنجی، بر اساس ویژگی های ارضی، از سهم ممکن که منابع تجدیدپذیر (و به ویژه باد و PV) می تواند به مجموعه انرژی دهد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بیشتر در فن آوری های مبتنی بر منابع تجدید پذیر سرمایه گذاری می شود؛ به این ترتیب، کاهش هزینه کل تولید را می توان در همان سطح ریسک به دست آورد. این ترکیب نمونه کارها به میزان 35	€ / t هزینه CO2 محاسبه شده است، اما تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که اگر مقدار CO2 کاهش یابد تا 0 € / t، این ترکیب تغییری نخواهد داشت. با این حال، این راه حل منجر به تولید بالاتر CO2 می شود[63].
این مقاله خلاصه ای از مدل سازی، طرحریزی و مدیریت انرژی سیستم های میکروگرید CCHP را ارائه می دهد.تلاش های تحقیقاتی در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان از میکرو شبکه CCHP نادر و ناکافی هستند و باید تقویت شوند. در نهایت، مدیریت انرژی CGRP میکروگرید به دلیل روابط بین سه نوع انرژی پیچیده است. استراتژی کنترل زمان واقعی و طرحریزی مطلوب روزانه باید برای ایجاد یک روش مدیریت انرژی قوی که عملکرد خوبی را حتی زمانی که ارزش انرژی تجدید پذیر پیشبینی شده از ارزش واقعی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، ترکیب شود. [64].
یک برنامه بهینه سازی یک سطح (SLOM) یکپارچه سازی طرحریزی انرژی منطقه ای و کنترل آلودگی هوا را توسعه می دهد. SLOM یک مدل شبیه سازی ترکیبی است که شامل اپراتور مرکزی وزن گذاری شده (IOWA) و برنامهریزی خطی فاصله (ILP) است. نتیجه نشان می دهد که SLOM می تواند در همان تضاد بین هزینه سیستم و مسائل مربوط به انتشار آلاینده را متعادل کند، علاوه بر این، منطقی ترین راه حل در سناریو SLOM به جای SOOM به دست می آید. SLOM فوق با مقیاس منطقه ای در استان شانشی مورد آزمایش قرار گرفت، مطالعات عددی اثربخشی مدل پیشنهاد شده را نشان می دهد[65].
مدلسازی انرژی
در این مقاله تلاش شده است تا انواع مختلف مدل هایی نظیر مدل های طرحریزی انرژی، مدل های تقاضای عرضه انرژی، مدل های پیش بینی، مدل های انرژی تجدید پذیر، مدل های کاهش انتشار، مدل های بهینه سازی شده و مدل هاي مبتني بر شبكه عصبي و تئوري فازي مورد بررسی و ارائه شده است. مقاله بررسی مدلسازی انرژی به طرحریزان انرژی، محققان و سیاست گذاران به طور گسترده کمک خواهد کرد. مشاهده شده است که مدلهای رفتاری یا اقتصادسنجی و مدلهای یکپارچه مؤلفههای کلان، ویژگیهای کل انرژی عرضه و مصرف انرژی را نشان میدهند و به پیشبینی گرا هستند. مشاهده شده است که مدل های برنامه نویسی خطی انواع مختلف می تواند سودآور در تمام فریم های زمانی استفاده شود و مدل های اقتصاد سنجی برای پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت مناسب هستند. همچنین مشخص شد که عوامل کارآیی و هزینه ای که به عنوان پارامترهای حیاتی در تدوین عملکرد هدف شناخته می شوند، شناخته شده است. مشاهده شده است که مدل های انرژی-اقتصاد کمک می کند تا درک کنند که چگونه تعاملات انرژی-اقتصاد کار می کنند. علاوه بر این، طرحریزان را قادر می سازد تا آینده را پیش بینی و طرحریزی کنند. به این نتیجه رسیده اید که این مدل ها برای ترویج بحث و تدوین سیاست هایی که مناسب وضعیت می باشند، خدمت می کنند. همچنین پیشنهاد شده است که شبکه های عصبی را می توان در پیش بینی انرژی و منطق فازی برای تخصیص انرژی کشور استفاده کرد[66].
این مقاله یک مطالعه مقایسه ای از دو مدل تحلیلی سیستم های انرژی ارائه می دهد که هر کدام به منظور بررسی سیستم های الکتریکی با سهم قابل توجهی از انرژی های تجدید پذیر جایگزین شده اند. اولین مدل (EnergyPLAN) برای تحلیل های ملی و منطقه ای طراحی شده است. این است که در طراحی استراتژی برای ادغام قدرت باد و دیگر نوسانات انرژی های تجدید پذیر در تامین انرژی آینده استفاده می شود. این مدل برای بررسی استراتژی های عملیاتی جدید و سرمایه گذاری در انعطاف پذیری برای استفاده از انرژی باد و جلوگیری از تولید بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. مدل دیگر (H2 RES) برای شبیه سازی ادغام منابع تجدید پذیر و هیدروژن به سیستم های انرژی جزیره طراحی شده است. مدل H2 RES می تواند از انرژی باد، انرژی خورشیدی و آبی به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر و بلوک های دیزلی به عنوان پشتیبان استفاده کند. این مقاله نتایج استفاده از دو مدل مختلف در یک مورد، جزیره Mljet، کرواسی را ارائه می دهد. مدل های EnergyPLAN و H2RES هر دو بر روی ادغام منابع انرژی تجدید پذیر در تامین انرژی تمرکز می کنند. هر دو مدل هر ساعت را در یک دوره یک ساله محاسبه می کنند. با این حال، مدل ها دارای سه تفاوت اصلی هستند: اول، مدل H2RES بر جزایر کوچک تمرکز می کند، در حالی که مدل EnergyPLAN در مناطق بزرگ تمرکز می کند. دوم، مدل H2RES بر تحلیل های فنی متمرکز است، در حالی که مدل EnergyPLAN شامل تحلیل تکنیکی و بازار است. در نهایت، مدل H2RES فقط شامل برق می شود، در حالی که مدل EnergyPLAN همچنین شامل تامین حرارت منطقه ای است. در نتیجه، مدل EnergyPLAN برای محاسبه سناریوهای فنی از جمله برق فقط استفاده می شود. از سوی دیگر، مدل H2RES شامل سه راه حل فنی برای ادغام RES است: هیدرولیز، باتری و ذخیره سازی پمپ. چنین فن آوری قبلا بخشی از مدل EnergyPLAN نبود، و در نتیجه، مدل گسترش یافته بود تا این فناوری ها را به عنوان بخشی از کار بکار بندد[67].	Comment by azad freeman: مناسب انرژی پلن
در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل انرژی مطلوب طرحریزی خطی فازی را که به حداقل رساندن هزینه و تعیین توزیع بهینه از منابع مختلف انرژی برای تولید برق متمرکز و غیر متمرکز در هند است، انجام دهد. نتایج نشان می دهد که الگوی توزیع انرژی از 15800 گیگا هکتار (4 درصد) از گیاهان زغال سنگ، 85 400 گیاه گیاه (20 درصد) از نیروگاه های هسته ای، 191 100 گیوتایو (44 درصد) از گیاهان آبی، 22 400 GWh (5٪) از ژنراتورهای توربین بادی، 45 520 GWh (11٪) از نیروگاه های تبدیل کننده به گاز، 14 112 GWh (3٪) از نیروگاههای زیست گیاهی، 8400 GWh (2٪) از زباله های جامد، 33 600 GWh (8 درصد) از گیاهان تولید کودهای شیمیایی و 11 970 گیگاوات ساعت (3 درصد) از گیاهان مینی هیدل برای سال 2020 است. سناریوهای مختلف توسعه و بحث می شود. نتیجه گیری می شود که مدل OEAM برای سیاست گذاران برای برنامههای آینده انرژی در هند بسیار مفید خواهد بود[68].
هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب مدل سازی و بهینه سازی برای طرحریزی انرژی در مصرف کنندگان بزرگ بخش خدمات بر اساس برنامه ریزی ریاضی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش میزان رضایت تقاضا، هزینه کل سالانه تقریبا به صورت خطی افزایش می یابد. انتخاب پیکربندی نهایی از مجموعه ای از راه حل های احتمالا بهینه (راه حل های مطلوب پارتو از مدل MOMILP). واحد CHP با هر دو واحد جذب و فشرده سازی برای بارهای خنک کننده ترکیب شده است. کاهش قابل توجهی در هزینه سالانه (حدود 5٪) در رابطه با سناریوی «بدون اقدام» نیز برای تمام سطوح تقاضا مشاهده می شود[69].
یک مدل اقتصادی برای نشان دادن این که بیشترین انرژی ممکن است اثر بگذارد، ایجاد شد. در چارچوب یک اکوسیستم شهری، بینش میان ارتباطات عناصر کلیدی مدل استخراج شد. بر اساس رویکرد ALEP، یک شبکه عرضه خدمات انرژی در قالب یک روکشی جریان الکتریکی معرفی شد که شامل هفت طبقه از تقاضای کاربر نهایی تا منابع انرژی بود. در نهایت، یک رویکرد ساختار یافته، که شامل 6 مرحله است، پیشنهاد شده است تا یکپارچگی غنی چنین مفهومی انرژی را در ابزار ALEP به وجود آورد. به منظور اعتبارسنجی مفهوم تازه تعریف شده و درک بینظم بودن چک لیست توسعه یافته، یک سری مطالعات میدانی باید در سطح طرحریزی انرژی محلی انجام شود[70].
در این مقاله، استفاده از مدل استاندارد مارکال یک منطقه اروپایی نیم میلیون نفر نشان داده شده است. هدف این است که اطلاعاتی را که در مدل های ملی بزرگتر از دست رفته است، به دست بیاورید، در حالی که می توانید اقدامات محلی را برای رسیدن به اهداف انرژی و محیط زیست محلی (همچنین به عنوان سهم بار) بشناسید. نقش برچسب های سبز نیز بررسی شده است. نیازهای برق و گرمایش بیش از 30 سال متغیرهای خارجی هستند، در حالی که انتخاب فن آوری های تبدیل و عرضه انرژی های حامل متغیرهای درونی هستند. محدودیت ها و اهداف زیست محیطی، تا حدودی به تعهد اروپا در 2020 دست یابند، نتایج نشان می دهد که تولید توزیع شده مبتنی بر زیست توده می تواند نقش کلیدی در صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست داشته باشد اما مدیریت دقیق منابع محلی برای توسعه پایدار یک قلمرو محلی ضروری است. [71].
در این مطالعه، مدل انرژی غیر دقیق تصادفی (IFS-EM) برای طرح ریزی انرژی و سیستم مدیریت محیط زیست (EES) تحت چندین عدم اطمینان طراحی شده است. در IFS-EM، روشهای طرحریزی خطی فازی (IFLP) و طرحریزی تصادفی چند مرحله ای (MSP) با استفاده از چارچوب برنامهریزی خطی (Integrated Integer Linear Programming) (MILP) معرفی میشوند، به طوری که مدل توسعه یافته میتواند با عدم قطعیت ها در رابطه با مقادیر بازه، مجموعه های فازی و اختلالات احتمالی توصیف شده مقابله کند. نتایج نشان می دهد که راه حل های معقول برای حمایت از: (a) تعدیل یا توجیه الگوهای تخصیص منابع و خدمات انرژی منطقه ای، (ب) تدوین سیاست های محلی در خصوص مصرف انرژی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، و (c) تجزیه و تحلیل عمیق معایب در میان هزینه سیستم، درجه رضایت و شرایط محیطی تحت عدم اطمینان چندگانه. [72].
در این مقاله فرمول برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای توسعه یافته است، که در آن تصمیم گیری های مرحله اول برنامه های نسل معمول و نقاط تنظیم قابل تنظیم است، در حالی که تصمیم گیری های مرحله دوم شامل معاملات انرژی با شبکه اصلی و همچنین تنظیم بار در زمان واقعی ساخته شده است. مشکل دو مرحله ای به صورت یک برنامه خطی معادل است. تست های شبیه سازی نشان می دهد که ارتباط بین تصمیم های مختلف مدیریت انرژی متفاوت است[73].
این مقاله یک مدل مدیریت انرژی با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم (SD) را پیشنهاد می کند. طول دوره مدل از سال 2003 تا سال 2030 گسترش می یابد. این مدل برای ارزیابی شش سناریوی سیاست، کالیبراسیون شده و مورد استفاده قرار می گیرد. جمعیت، مصرف برق در سرانه و بخش های صنعتی به عنوان اجزای کلیدی شناسایی شد و به عنوان ورودی برای پیش بینی نیازهای برق و نیاز تقاضای آینده مورد استفاده قرار گرفت. این مدل را به بخش برق نیجر تحمیل کرد. از این رو، نتایج مطالعه به روشنی نشان می دهد که در بلندمدت، نیجر فقط میتواند از طریق کاهش رشد جمعیت آن یا پیدا کردن منابع انرژی اضافی به استقلال انرژی خود دست یابد. در نهایت، این مطالعه به تصمیم گیران کمک می کند تا تعادل بین عرضه و تقاضا را در حالی که به طور استراتژیک مدیریت شرکت آب و برق را تسهیل می کنند، حفظ کند[74].
این مقاله ارائه یک الگوی برنامه نویسی خطی (LP) الگوی استفاده از انرژی در بخش داخلی است. داده های این مدل از طریق نمونه های تصادفی که از مناطق روستایی در ایالت کرالا، یکی از ایالت های جنوبی هند انتخاب شده اند، جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که ترکیبی بهینه از منابع کمک به کلیه نیازهای داخلی است. نتایج مدل LP نشان می دهد که تفاوت های مربوط به بخشهای اقتصادی، جغرافیایی و داخلی و ویژگی های خانوادگی بخش قابل توجهی از تغییرات در نیازهای کل انرژی داخلی سرانه را تشریح می کند. ملاحظات جغرافیایی مانند مناطق دره، تپه یا ساحلی مربوط به محل اقامت خانواده، نقش مهمی در تغییرات در نیاز انرژی سرانه دارند. سهم انرژی مورد نیاز برای حمل و نقل بیش از 50 درصد کل مصرف انرژی است. این عامل یکی از موارد منحصر به فردی است که تاکنون در نظر گرفته شده است[75].
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یک ابزار شبیه سازی UBEP که توسط گروه تحقیقاتی ما ساخته شده است معرفی شده است. یک مورد برنامه ریزی انرژی در شهر پکن در سال 2010 برای سیستم گرمایش و تهویه مطبوع به صورت پویا شبیه سازی شده و تجزیه و تحلیل شده است. ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که شبیه سازی در ابعاد زمانی ویژگی های بار پویا را در هر گره جریان انرژی نشان می دهد. هدف این است که مقایسه سناریوهای مختلف و بهینه سازی تدبیرهای طرحریزی را ارائه دهیم[76].
یک روش بهبود یافته دو مرحله ای حوزه آبریز شناور (2SFCA) برای نشان دادن عدم تقارن داخلی در تقاضای انرژی و / یا عرضه و توجه به تعاملات بین آنها براساس اندازه دسته های مختلف منابع انرژی در یک محیط دیجیتالی GIS است. در ادامه، آن را به یک مطالعه مورد از شهرستان Yongding، چین برای حمایت از طرحهای انرژی ساختمان منطقه ای اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که روش بهبود یافته 2SFCA می تواند تعاملات بین تقاضای انرژی و عرضه را در مقیاس های مالیاتی در بر دارد و می تواند به طرحریزان کمک کند تصمیمات دقیقی را در مورد انتخاب منابع انرژی برای پاسخگویی به مقوله های خاصی از تقاضای انرژی فضایی بگیرند[77].
[78] روش شناسی ویژگی های بار تقاضا و مصرف انرژی ساختمان پردیس دانشگاه ایجاد کردند. به عنوان یک مطالعه موردی، داده های طولانی مدت و زمان واقعی برق، گرمایش و استفاده از آب دانشگاه پردیس نروژی با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند برای طرحریزی انرژی شهرها و سایر سیستم های انرژی شهری مورد استفاده قرار گیرد.	Comment by azad freeman: نتایج تکمیل شود
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برای فاز اول، روش ها و ابزارهای بسیار زیادی در قلمرو و سایتی وجود دارد. با این حال، بسیاری از مطالعات نشان می دهد که این مرحله طرحریزی در فرایند طرحریزی بسیار مهم است. در مقابل، فاز دوم، که مربوط به طراحی مدل و تجزیه و تحلیل دقیق است، ابزارهای متعدد کمی را اعمال می کند، و بررسی های متفاوتی از این ابزارها وجود دارد. در توسعه و بهبود چندین روش و ابزار برای مرحله سوم، پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. بررسی های مختلف نشان می دهد که: (1) مرحله اول طرحریزی، به طور سیستماتیک و صریحا در اکثر موارد با استفاده از روش های موجود انجام نمی شود. (2) برخی مطالعات در مورد روش های انجام شده گزارش می شود؛ با این حال، هنوز هم سوالات باز است که تا به حال نشده است. (3) هیچ یک از روش های اعمال شده را نمی توان برای پاسخ به تمام وظایف مربوط به مرحله اول طرحریزی مورد استفاده قرار داد. [79].[80].
[bookmark: _Toc503303573][81] بیان میکنند که نوع شناسی عدم قطعیت موجود تنها به صورت جزئی به اشتراک گذاشته شده است. در شهر یا قلمرو ادبیات طرحریزی انرژی یکپارچه توجه کمتر به جنبه عدم اطمینان داده شده است. با استفاده از این چارچوب طرحریزی و مدل سازی، مبانی مفهومی عدم قطعیت نشان دهنده و تخصیص انواع مختلف عدم اطمینان بر اساس هر مرحله طرحریزی و مدل سازی ارائه شده است. نتایج - تنها پارامترهای مدل یا ورودی های مدل در چند مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. عدم اطمینان دیگر، از جمله عدم اطمینان مدل، یا تنها پارامتر مدل یا ورودی های مدل، در مطالعات محدودی مورد توجه قرار گرفته است. - نیاز به شناسایی تمام جنبه های عدم اطمینان، اندازه گیری تاثیر آنها در طرحریزی انرژی و سیستم خروجی مدل سازی وجود دارد. 
طرح ریزی محلی انرژی
[82] در مورد اینکه چگونه عدم اطمینان را می توان در دو روش از شناخته شده ترین روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)، نظریه کاربرد چند منظوره(MAUT) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارائه کرد، بحث میکنند. آنها نتیجه گرفتند که MAUT به وضوح برای مدیریت عدم اطمینان از AHP مناسبتر است. با این حال، هنگام انتخاب روش متداول MCDA برای اهداف طرحریزی انرژی محلی، معیارهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
[83] در این مقاله یک چارچوب از شاخص های پایداری انرژی محلی که میتواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و طرح ریزی عملی استفاده شود ارائه کردند. این چهارچوب، ابعاد پایداری سه گانه را شامل می شود: اقتصاد، محیط زیست و اجتماعی. طراحی عملکرد آینده شاخص هایی که از اقدامات جایگزین کمک می کند تصمیم گیرندگان محلی تصمیم می گیرند موثرترین اقدامات برای برنامه های خود را انجام دهند.
در این مقاله، نقش طرحریزی شهری در چارچوب فرایند طرحریزی انرژی منطقه ای بر اساس نتایج حاصل از 12 برنامه انرژی شهری توسعه یافته برای مناطق شهری واقع در منطقه مارچ در مرکز ایتالیا، که ساکنان آنها تقریبا 40٪ از کل منطقه را شامل می شود. پنج سال پس از تصویب طرح کلی انرژی منطقه ای، REMP، تجزیه و تحلیل 12 طرح شهری نشان دهنده یک فرصت مهم برای جمع آوری بازخورد در طرح های اصلی سیاست منطقه ای تعریف شده توسط REMP، تلاش برای درک موانع اصلی توسعه و درک نقش طرحریزی انرژی شهری است. جنبه های فنی و اقتصادی طرحریزی شهری، ارزیابی توزیع از اقدامات مختلف صرفه جویی در انرژی از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) و برآورد سرمایه گذاری های محلی که لازم است برای کاهش تغییرات اقلیمی ارائه کردند . نتایج بر اساس سه طرحانرژی شهری توسعه یافته برای مناطق شهری واقع در منطقه مارکه با تعدادی از ساکنان از 5000 تا 100،000 است. جنبه های مختلف مدیریت انرژی شهری متصل به اندازه شهری مورد بررسی قرار گرفته است. [84] [85]
مقاله، یک چارچوب کلی و روش تخمین کربن کم برای طرحریزی انرژی منطقه ای ارائه دادهاند و نتیجه گرفته اند که برای رسیدن به اهداف کم کربن، طرحریزی انرژی منطقه ای، پوشش فناوری ها، بازار و مدیریت باید در اسرع وقت استاندارد شود. ارزیابی کم کربن یک الگوریتم متحد استاندارد ایجاد کنند؛ تعیین شدت انتشار کربن منطقه، شدت مصرف انرژی، و شاخص های استفاده از انرژی تجدید پذیر، و غیره؛ بهینه سازی طرح انرژی بر اساس ارزیابی فوق؛ شاخص های فوق را در یک شاخص جدید کنترل ساخت کم کربن قرار داده شود[86].
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امروزه انرژی های تجدید پذیر انرژی می توانند جایگزین امیدوار کننده ای برای تولید برق متعارف باشند، زیرا برخی موانع اقتصادی، نهادی، اجتماعی و فنی می توانند برطرف شوند و ابزار طرحریزی مناسب برای استقرار آنها توسعه پیدا کند. در یونان، عمل معاصر به نظر می رسد ناکافی برای برخورد با ویژگی های متعدد انرژی تجدید پذیر و نیاز به "باز کردن" روند تصمیم گیری برای حضور فعالانه همه ذینفعان دارد. تعدادی از مطالعات موردی برای تدوین چارچوب قانونی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تکنیک های حمایت از تصمیم گیری چند معیاره مشارکتی می توانند انرژی های تجدید پذیر و ارزش های ذینفع محلی را که در وزن و معیار منعکس شده است، به دست آورد. یک چارچوب جدید ایجاد شده و به عنوان مکمل عمل فعلی پیشنهاد شده است..[87]
این مطالعه یک تجزیه و تحلیل اکتشافی با توانایی کمک به تصمیم گیرندگان مسئول طرح ریزی انرژی منطقه ای امکان ایجاد طبقه بندی گزینه های جایگزین انرژی پایدار را فراهم می کند. استفاده از مدل PROMETHEE ثابت کرد که یک ابزار ارزشمند نه تنها برای بررسی و ارزیابی خط مشی های جایگزین بلکه همچنین به راحتی و کارآمد نتایج را به عاملان مرتبط میکند. مدل PROMETHEE پلت فرم تصمیم گیری را فراهم می کند، اما، با این حال، پاسخ نهایی را به مسئله طرح ریزی انرژی در جزیره ارائه نمی کند[88].
هدف این مقاله ارائه یک چارچوب حمایتی مشارکتی برای اجرای طرحهای انرژی محلی است. در سطح اول، رویکرد پیشنهادی شامل توسعه سناریوهای عملیات جایگزین است. در مرحله دوم، برای ارزیابی سناریوهای قابل اجرا، یک تصمیم مستقیم و شفاف چندمرحلهای ارائه شده است. این شامل استفاده از یک رویکرد رگرسیون چند مرحله ای و یک روش تجزیه و تحلیل رتبه بندی شدید برای برآورد بهترین و بدترین موقعیت رتبه بندی هر سناریو می باشد. به عنوان نتیجه، مشکل تصمیم گیری توسعه و توسعه SEAP در چارچوب ابتکار میثاق، جزء مهمی در عملیات مقامات محلی در جهت ایجاد جوامع انرژی پایدار است..[89]
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(Lovins, 1976).دو مسیر برای 50 سال آینده استراتژی آمریکا پیش بینی کرد. مسیر اول ادامه سیاست فدرالی آن زمان و مسیر دوم تعهد فوری و جدی برای  استفاده کارآمد انرژی که با سرعت توسعه منابع انرژی تجدید پذیر متنسب است.
[91]. برای چین استراتژی که شامل کنترل موثر حجم مصرف انرژی، توسعه انرژی هستهای، خورشیدی و دیگر اشکال انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش جایگزینی ذغال سنگ با برق های پاک، تلاش برای صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی در تبدیل ذغال سنگ و ایجاد محبوبیت عمومی استفاده از سیستم های گرمایش گازی مرکزی در مناطق شهری ارائه داد.
به گفته [92] سیاست اساسی آذربایجان تنوع مسیرهای حمل و نقل برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی است. آذربایجان قصد دارد به استقلال در اجرای منافع ملی خود در سیاست خارجی و در زمینه انرژی دست یابد. آذربایجان، که در ابتدا سیاست انحصار راه های حمل و نقل را برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی انتخاب کرد، نتایج مثبت این استراتژی را به دست آورد. با وجود این واقعیت که این دولت دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارد، به لطف این سیاست، آذربایجان توانست استراتژی انرژی را با هماهنگی با منافع ملی خود دنبال کند. این شرایط در پروژه های مرتبط با نفت وجود دارد.
مهمترین گزینه های سیاست استراتژیک بلند مدت در استونی عبارتند از: 1) تعیین اینکه آیا نیروگاه های شیل نفتی باید توسط واحد های تولید متمرکز جدید مانند ایستگاه های شیل جدید یا انرژی هسته ای جایگزین شوند یا (2) آیا تولید برق باید غیر متمرکز شود در راه حل متمرکز (شیله نفت و یا انرژی هسته ای)، گرمایش داخلی به دیگهای بخار و یا گرمایش الکتریکی منتهی خواهد شد که منجر به تامین انرژی اولیه بسیار بالا می شود. این مقاله به دنبال ایجاد استراتژی برای بهبود بهره وری سیستم انرژی استونی با افزایش استفاده از تولید همزمان برق و گرما است. در دومی، استونی می تواند از مزیت تولید کودهای شیمیایی منجر به مصرف سوخت بسیار کم شود[94].
ما نشان می دهیم که در حالی که برخی از منابع انرژی تجدید پذیر به خوبی برای نسل های متصل به شبکه توزیع در کشور عربستان مناسب هستند، میزان رشد اقتصادی آنها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر صنایع نفت به خوبی توسعه نیافته است. انرژی های تجدید پذیر در عربستان سعودی قوی به نظر می رسد. همان مجموعه شرایط، اگر در جای دیگر وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش انرژی تجدید پذیر را توجیه کند. با این حال، برای یک کشور مانند عربستان سعودی با عرضه نفت به ظاهر بی پایان، امنیت انرژی نگرانی نیست[95].
استراتژی انرژی ترکیه را در چارچوب سیاست خارجی ترکیه ارزیابی می کند. سیاست خارجی جدید ترکیه اغلب به عنوان "فعال" شناخته شده است. استراتژی انرژی ترکیه در قبال خاورمیانه، با این حال، یک رویکردی پیشگیرانه است و پیشگیرانه آسان نیست. برعکس، سبک دیپلماسی انرژی ترکیه فرصتطلبانه است و تلاش هایش به نظر می رسد در یک طرح بگیر تا گرفته میشود طرح ریزی شده است. بیگلین این استراتژی را به صورتی "عقب گرد" و نه به عنوان پیشگیرانه میخواند. با این حال، ترکیه قادر به تامین منابع گاز از طریق هر گونه منابع خاورمیانه نیست، نه برای نابوکو و نه برای هر خط لوله دیگر که موقعیت ترکیه را به عنوان یک راهبرد انرژی افزایش خواهد داد. در کوتاه مدت و دراز مدت، ساختار کلی و توازن بازار بین المللی انرژی برای ترکیه مطلوب نیست[96].
استراتژی انرژی جمهوری کرواسی توسط مجلس کرواسی در سال 2009 به مدت تا سال 2020 به منظور هماهنگی اهداف انرژی ملی با اهداف و چارچوب زمانی اسناد راهبردی اتحادیه اروپا به تصویب رسید. هدف از استراتژی ایجاد سیستم انرژی پایدار بود که سهم متعادل را در تامین امنیت انرژی، رقابت و حفاظت محیطی در کرواسی ایجاد می کرد.. هدف از این مقاله بررسی و بررسی توانایی ها و فرصت های سیستم انرژی کرواسی و ارائه توصیه هایی برای اجرای استراتژی انرژی و اجرای عملی پروژه های زیربنایی طرح ریزی شده انرژی برای بهبود امنیت تامین انرژی و رقابت سیستم انرژی جمهوری کرواسی است. استراتژی جدید انرژی به درخواست های اتحادیه اروپا پاسخ داده و راه حل هایی را برای دستیابی به اهداف اساسی مربوط به امنیت انرژی، رقابت بخش انرژی و توسعه پایدار ارائه داده است، اما در نهایت، بحران اقتصادی جهانی تاثیر عمده ای روی تحقق سرمایه گذاری های پیشنهادی طرحریزی شده در زیرساخت های انرژی گذاشته است. همچنین باید تأکید کرد که برنامه اجرایی استراتژی باید بلافاصله پس از تصویب استراتژی تصویب شود. [97].
اجراي چين و استراتژي هاي انرژي آمريکا رشد کربن در توليد ناخالص داخلي را تغيير نمي دهد. تأثیر استراتژی انرژی چین نسبت به تولید انرژی تجدیدپذیر با ایالات متحده تفاوت دارد، و این نشان می دهد که چین می تواند از منابع انرژی متنوع، سیاست های سهمیه انرژی تجدید پذیر و سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه آمریکا یاد بگیرد. استراتژی های انرژی در چین و ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر وابستگی به واردات نفت نشان می دهد که نشان می دهد که استراتژی کاهش وابستگی نفتی ایالات متحده کار نمی کند. نتایج، استراتژی انرژی چین و آمریکا تغییر مسیر رشد کربن در واحد تولید ناخالص داخلی را تغییر نمی دهد. در نتیجه، دولت باید اجرای سیاست های مرتبط را تقویت کند. (3) سیاست های تجدید پذیر انرژی و همچنین سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه چین ارزش یادگیری را دارند. (4) استراتژی های انرژی در هر دو کشور تکیه بر نفوذ واردات نفت را افزایش می دهد و نرخ رشد آن را افزایش می دهد چین یا دولت ایالات متحده باید اقدامات مربوط به امکان سنجی برای کاهش وابستگی به واردات نفت را توسعه دهند[98].
در کوتاه مدت، استراتژی چین برای توسعه انرژی و کاهش تغییرات اقلیمی باید بر کاهش شدت انرژی و شدت کربن از طریق صرفه جویی در انرژی با بهبود بهره وری انرژی و تنظیم ساختاری سازمانی استراتژیک و ارتقاء صنایع و همچنین بهینه سازی ترکیب انرژی از طریق توسعه انرژی های پایدار و تجدید پذیر تمرکز کند. در بلند مدت، چین باید در سال 2030 برای رسیدن به میزان اوج انتشار تلاش کند و تا سال 2050 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبتا شدید را از طریق تحول حالت رشد اقتصادی، کنترل تقاضای انرژی، ایجاد هدف انتشار CO2، ترویج تحقیق و توسعه و صنعتی سازی فن آوری های پیشرفته انرژی کنترل کند. [99].
این مقاله بررسی وضعیت فعلی و توسعه چشم انداز سیستم انرژی در کشور را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که ممکن است سیستم تولید انرژی در لتونی ایجاد شود که بر اساس منابع انرژی تجدید پذیر تا سال 2050 صورت می گیرد. 1. دو سناریوی پیش بینی مصرف انرژی در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد - سناریوی پایه و سناریوی کارایی انرژی. پیش بینی سناریو اول براساس شاخص های شدت انرژی لتونی در سال 2007 است. سناریوی بهره وری انرژی با توجه به تعهدات مربوط به بسته انرژی و اقلیمی 2020 ایجاد می شود. 2. انتظار می رود مصرف انرژی گرمایی در سناریوی پایه افزایش یابد، در حالی که انرژی سناریو کارایی تا سال 2016 به میزان ناچیز افزایش می یابد و پس از آن کاهش می یابد.
3. فرضیه تغییرات طولانی مدت تقاضای انرژی بر اساس پیش بینی های شاخص های شدت انرژی، کاهش قابل توجه مصرف انرژی گرمایی (تا 50٪) و تغییرات جزئی در مصرف برق با تغییر ساختار مصرف کنندگان نهایی برق است. 
4. کاهش گازهای گلخانهای در سالهای 2020 و 2050 با گذار از بخش انرژی به مصرف انرژی پایدار [100].
مطالعه خلاصه ای از بخش انرژی مالزی، انقلاب سیاست انرژی و استراتژی انکشاف بخش انرژی به سوی پایداری را ارائه می دهد. سناریوهای فعلی و آینده بخش انرژی در مالزی برجسته شده است. از مقایسه مصرف انرژی تاریخی با پیش بینی های انرژی طولانی مدت، توسعه در بخش برق نشان داده شده است و دو مورد مهم برای تامین امنیت برق آینده در مالزی مشخص شده است. اولا، تنوع منابع انرژی در ترکیب انرژی برای حفظ تولید انرژی پایدار مهم است. دوم، بهبود سیاست انرژی، پیاده سازی سیاست انرژی جدید، برنامه گسترش قدرت و توجه به منبع انرژی جدید باید به طور مرتب برای جلوگیری از وابستگی به منبع انرژی فرد و ارائه تولید انرژی پایدار، تجدید نظر شود[101].
این مقاله مشکلات و چشم انداز توسعه معدن زغال سنگ در Kuzbass - مرکز تولید زغال سنگ در سیبری و روسیه را در چارچوب طرح های اصلی استراتژی انرژی ملی تا دوره 2035 توصیف می کند. بنابراین، صنعت زغال سنگ Kuzbass تبدیل شدن به یک عامل برای اصلاحات ساختاری از اقتصاد سیبری و روسیه است. مطابق با استراتژی انرژی فدراسیون روسیه، بر اساس انتقال به فرآوری زغال سنگ عمیق، تولید نوع جدیدی از مواد معدنی، بهبود مدیریت صنعتی و موسسات بازار، نیاز به تغییرات تکنولوژیکی صنعت ذغال سنگ است[102].
یک ماتریس با حوزه های پایداری در یک محور و مناطق تاثیرات زیست محیطی بر روی دیگر، ارائه شده برای ارزیابی اثر ناسازگاری اهداف سیاست و تولید انرژی زیستی است. استراتژی های انرژی ممکن است منجر به انتقال خطرات از یک طبقه بندی تاثیرات زیست محیطی به دیگری و از یک دامنه پایدار به دیگری در صورت عدم شناسایی مسائل مربوط به فنی و سیاست باشد. تنوع اقتصادی، نوآوری های تکنولوژیکی و حفاظت از منابع به عنوان اهداف سیاست مطلوب آلبرتا، زیرا آنها مزایای زیست محیطی را در همه مقوله های تاثیر گذاری محیط زیست نشان دادند. بنابراین، انرژی زیستی می تواند تغییرات اقلیمی را کاهش دهد، اما ممکن است بر سلامت انسان و اکوسیستم تأثیر بگذارد و سپس به نوبه خود می تواند موضوع نگرانی باشد. با توجه به این واقعیت است که اکثر سیاست گذاران، متخصصین غیر LCSA هستند و در نتیجه، فاقد تصویر کامل در مورد پایداری طرح استراتژی انرژی هستند. این چارچوب مناسب برای ارزیابی پایداری سطح اول برای کسانی است که در توسعه استراتژی انرژی مشارکت دارند. [103].
در این مقاله ابتدا چند پروژه مربوطه برای تولید انرژی با استفاده از انرژی خورشیدی برای سریلانکا خلاصه می شود. در میان این پروژه ها، "روستای خورشیدی" تمرکز اصلی این مقاله خواهد بود. پروژه آزمایشی در سال 2008 در منطقه Kurunegala آغاز شده و تاثیرات عظیم آن در توسعه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. مفاهیم روستای خورشیدی برای تقویت جوامع روستایی، مبارزه با مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اجتماعی مانند بیماری های کلیوی به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی و آب آشامیدنی ارائه می شود. 13 کشور از 17 NGG (اهداف توسعه پايدار مطرح شده توسط سازمان ملل متحد) وجود دارد که در اين پروژه خاص با هدايت علوم و تکنولوژي جديد به سمت توسعه اجتماعي قرار دارد. [104].
یک استراتژی انرژی توسعه یافته است و اثربخشی آن با هویت سازگار Kaya و مقایسهای با مقادیر میانگین سوئیس ارزیابی می شود. روش ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد ساختمان ها تحت سناریو های مختلف تکمیل می تواند بر اساس اهداف انتشار آینده تعیین شود. روش ارائه شده در این مقاله ارائه دهنده سیاست گذاران ابزار ارزشمند برای توسعه و ارزیابی استراتژی های انرژی در مقیاس های مختلف می باشد. رویکرد مبتنی بر کایا اجازه می دهد که اهداف انتشاری داده شده مانند مقادیری که در استراتژی انرژی سوئیس مطرح شده اند، به یک تعریف انعطاف پذیرتر تبدیل شوند، که امکان ارزیابی راه حل های مختلف، ترکیبی از آنها و ارزیابی آنها در برابر ارزش های هدف است. بنابراین، می تواند توسط سیاست گذاران در محله، شهر و حتی کشور در مقیاس برای تسهیل توسعه استراتژی های انرژی متناسب با معیار و اهداف فردی یا جمعی آنها استفاده می شود[105]. 
این مقاله تاریخچه سیاست های ملی انرژی جمهوری خلق چین را از سال 1949 بررسی می کند. ما این تاریخ را به شش مرحله تقسیم می کنیم: ظهور (1949-1957)، ساخت و ساز سوسیالیست (1958-1965)، توربولانس (1968-1978)، اصلاحات (1979 تا 2000)، مخالفت (2001 تا 2014) و گذار (2015 تا کنون). مقاله در نهایت به بررسی عمیق در مورد چگونگی مداخله و کنترل و سطح پایین نقدینگی بازار پرداخته است که بر روی نوآوری و رقابت تاثیر می گذارد. یک درس غرورآمیز از تاریخ انرژی چین، این است که اهداف دوگانه پایداری، که بر پایه انرژی پاک و توسعه اقتصادی استوار بر انرژی کثیف است، متناقض هستند و زمانی که به آن برسد، توسعه اقتصادی- یک منطق یا منطق تولید صنعتی- پایداری محیط زیست را در اولویت قرار داده است. در داخل کشور، سالهای ناپایدار استراتژی انرژی چینی بر زغال سنگ به عنوان یک ماده اولیه و تولید فولاد به عنوان یک بخش استراتژیک تمرکز کرده است. در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دخالت اداری تضعیف شد، با این حال، ابزار بازار نتوانست امید به دست آورد که منجر به اصلاحات بیشتر شود. به طور جهانی، قبل از دهه 1990، چین در اقتصاد انرژی خود به طور کامل خودکفا بود و از نفوذ بازارهای انرژی بین المللی جلوگیری کرد، حتی پس از دهه 1990، چین تأمین انرژی را به میزان 90٪ خود را حفظ کرد، اما این مزیت در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. اصلاحات بازار، تغییر ساختارهای حکومتی و افزایش اهمیت عاملان جدید ممکن است راهبرد آینده انرژی را بیشتر کند. تحت این شرایط در حال تغییر، یک آگاهی تاریخی از چگونگی پیدایش سیستم انرژی بیشتر حیاتی است[106].
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[107] بیان میکنند که ژاپن به رسمیت شناخته است که نیاز به کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای(GHG) از جمله CO2 دارد، اما سیاست بخش انرژی ژاپن در مقابله با چالش بی اثر است. گزینه های بسیار بحث انگیز در استراتژی آن گنجانده شده است. در مقابل این زمینه، سیاست انرژی فعلی ژاپن مورد بررسی قرار می گیرد و گزینه های آینده جایگزین پیشنهاد می شود و پیامدهای آن در زمینه سیاست واقعی بررسی می شود. یک روش پیشنهادی، که دیدگاه هنجاری را ایجاد می کند و راه های سیاسی را برای دستیابی به دیدگاه مشخص می کند، به عنوان یک چارچوب مفهومی بسیار مرتبط برای تجزیه و تحلیل شناخته شده است. چهار چشم انداز ارائه شده است، که در آن بسته های سیاست های بعدی و مسیرهای سیاست های دقیق ایجاد می شود. مراحل ارزیابی دو مرحله ای برای اعتبارسنجی بسته های سیاست و مسیرها، از طریق گفتگو با متخصصان انرژی ژاپن، تنظیم شده است. این مطالعه بینش اثربخشی روش شناسی و پیامدهای پیش بینی های پیشنهادی و بسته های سیاست را ارائه می دهد. مجموعه ای از نوآوری ها، از جمله «نقشه راه سیاسی» به عنوان یک ابزار موثر که چارچوب عقبگردی و بحث های سیاستی استراتژیک را پیوند می دهد، ساخته شده است.
ما دریافتیم که مصرف انرژی به احتمال زیاد به اندازه کافی برای دستیابی به اهداف سیاست هلندی تا سال 2020 به میزان قابل ملاحظه ای سریع نیست. برای ساختمان های جدید، ترکیب سیاست ها به خوبی کار می کند، اما سهم آن در اهداف سیاست محدود است. برای ساختمان های غیر مسکونی، قانون فعلی که شرکت ها را مجبور به اقدامات مقرون به صرفه می کند، می تواند به میزان بیشتری اعمال شود. برای خانه های خصوصی، یک سیاست ضروری تر لازم است. یک گزینه سیاست جایگزین این است که مالیات وابسته به برچسب انرژی خانه های مسکونی باشد. ما نتیجه می گیریم که مالیات انرژی هلندی یک ستون مهم سیاست فعلی است. این عملکرد هزینه های بالاتر صرفه جویی در مصرف انرژی را تضمین می کند و استاندارد کارآیی انرژی بیشتری را قانونی می کند[108].
چشم انداز انرژی منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا (MENAاین مقاله ارزیابی و چشم انداز سیاست انرژی در منطقه MENA را در چارچوب عوامل بی شمار و تاثیر گذار در طراحی و اجرای سیاست فراهم می کند. همکاری انرژی منطقه ای ضروری است، اما باید به شیوه ای متفکرانه و واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد. ایران علاقه شدیدی به تجارت خط لوله گاز طبیعی منطقه دارد، اگر چه ممکن است زندگی سیاسی محدودی در ایران داشته باشد که نقش مهمی در عرضه انرژی منطقه ای داشته باشد، به ویژه هنگامی که جایگزین برای گاز طبیعی از طریق واردات ارزان قیمت LNG وجود داشته باشد. ادغام بازار برق در شورای همکاری خلیج فارس در چند سال آینده ممکن خواهد. همانطور که بازار برق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشرفت می کند، ارتباطات بیشتر به شمال آفریقا ممکن است در نهایت امکان پذیر باشد. سیاست گذاران به طور فزاینده ای از مجموعه ای از چالش ها و فرصت هایی که با آن مواجه می شوند، آگاه هستند و پس از آن یک مجموعه منسجم از استراتژی ها، برنامه های عملیاتی و سیاست هایی که نه تنها برای ایجاد سیستم انرژی منطقه ای، بلکه ایجاد انرژی، سیستم های سیاسی و اجتماعی را تعریف می کنند. [109].
تشکیل یک سیاست برای برنامه توسعه کم کربن یکی از مهمترین اقدامات برای کمک به کامبوج در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ترویج مسیر توسعه زیست محیطی و کمک به تلاش جهانی برای کاهش انتشار CO2 است. ابزار Snapshot Extended (ExSS) برای اندازه گیری فرضیه های اجتماعی و ارزیابی میزان انتشار CO2 و پتانسیل کاهش آن مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که در سال 2030BaU و 2050BaU، از سالانه 4221 کوت ک CO2 / سال در سال 2010، میزان انتشار CO2 در سال 2010 به حدود 23،277 (حدود 5.5 برابر) و 91.325 کوت کروم در سال افزایش خواهد یافت (در حدود 21.6 برابر). این مطالعه پنج استراتژی برای برنامه توسعه کم کربن تا سال 2050 که انتظار می رود میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 12،826 (حدود 55 درصد) و 52،153 کوت کروم در سال (حدود 57 درصد) در سال های 2030 و 2050 کاهش دهد. انتظار می رود که بینش مفیدی برای دولت در شکل گیری یک سیاست مشخص برای کاهش تغییرات اقلیمی برای کشور فراهم کند. انتظار میرود اجرای موثر راهبرد توسعه پایدار با کربن کم باعث کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای در حدود 20/55 درصد و در سالهای 2030 و 205 درصدی به میزان 1/55 درصد و 57/1 درصد باشد. انتظار می رود که نتایج این مطالعه نه تنها به ارائه دیدگاه های اساسی برای کامبوج برای تدوین سیاست های بنیادی و پیشگیرانه برای کاهش تغییرات آب و هوایی و همچنین ارائه اطلاعات مفید برای آماده سازی سومین ارتباط ملی برای UNFCCC باشد[110].
سیستم تقاضای و سیستم تقاضای تقریبا ایده آل برای انرژی U.S. مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که سطح پیش تعیین شده، مقدار مناسبی که در کوتاه مدت با توجه کمی به قیمت مصرف می شود، به بهتر شدن تقاضای انرژی در ایالات متحده کمک می کند در مقایسه با سیستم که به طور صریح پیش تعیین شده را در نظر نمی گیرد. مفاهیم سیاست عبارتند از: اگر تعهدات پیشنهادی یک پیشنهادی قانونی باشند، تغییرات قیمت بیشتر برای رسیدن به اهداف سیاسی مشخص ضروری است، در حالی که هیچ پیش تعهد وجود ندارد[111].
طراحی سیاست های انرژی در اروپا یک مسئله پیچیده است که شامل سطوح مختلف حکمرانی و به شدت تحت تاثیر شرایط سازمانی است. با این حال، طراحی سیاست در اروپا و حتی تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل، به وضوح توسط مدرسه فکری نئو کلاسیک شکل گرفته است. نیاز به یک رویکرد ساختار یافته ای وجود دارد که می تواند ترکیبات زمینه های سازمانی را در طراحی و تجزیه و تحلیل سیاست های انرژی های تجدید پذیر برای برق (RES-E) تسهیل کند. این مقاله رویکرد رسمی به طراحی سیاست RES-E بر اساس نظریه طراحی، چارچوب تجزیه و تحلیل و توسعه سازمان (IAD) و مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر نمایه ارائه می دهد. به طور عمده، این جنبه به طور بالقوه راهبردهای جدید برای مداخله تحلیلگر سیاست را باز می کند و به او اجازه می دهد تا با توجه به طیف وسیعی از عدم اطمینان، کدام یک از عناصر مداخله (اهداف) برای اهداف جامعه حیاتی است. کاربرد تجربی آن با ارائه و تفسیر بین شش طرح RES-E از اروپای غربی از نظر عناصر طراحی، نشان داده شده است [112].
انگلیس تنها مدل انرژی مورد نیاز اتحادیه اروپا (TEM) که مایل به ارائه سهمیه قابل اعتمادی، پایداری و هماهنگی در نظر گرفته شده است، معتقد است که حراج ظرفیت با قراردادهای بلند مدت برای تازه واردین، ارزان ترین راه حل در مقایسه با انتظارات است از قیمت های آینده برای ارائه پاسخ کافی نسل و تقاضا. اتحادیه انرژی بر خلاف خوراک های تعرفه ای (FiTs) برای انرژی های تجدید پذیر استدلال می کند و برای FiTs حق بیمه (PFiTs) را فشار می دهد، همانطور که GB از PFiT ها به نفع FiTs رها شده است. این مقاله بر تجربه تجدید نظر در بازار برق در بازار قبل و بعد از تغییر دولت 2015، تاکید می کند تا قطعنامه های متعهد کننده ایلیم انرژی و مشکلات بین تشخیص مشکل و تحویل راه حل ها را برجسته نماید. این تئوری و عمل ارائه ظرفیت، انرژی و کیفیت عرضه را فراهم می کند، تاریخچه مختصری از برق GB از CEGB را به ساختار جداگانه، آزاد و خصوصی شده اش تبدیل می کند. این مسئله در مورد مسئله سه گانه و در مورد راه حل های احتمالی بحث می کند. اصلاحات بازار برق جزیره ای ایرلند نشان دهنده مشکل و پاسخ احتمالی بهترین کیفیت ارائه خدمات با تقارن زیاد است[113].	Comment by azad freeman:  Should review
خاور میانه یک گره کلیدی از "یک کمربند و یک راه استراتژی " است. سرمایه گذاری انرژی بخش مهمی از سرمایه گذاری چینی در خاورمیانه است. آشفتگی سیاسی در خاورمیانه سرمایه گذاران چینی را به خطر می اندازد. در آینده، با جهانی شدن توزیع منابع چینی و گسترش سرمایه گذاری خارجی چینی، چین برای تأمین امنیت انرژی خود اهمیت دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت استراتژی انرژی چینی در خاورمیانه، این مقاله تلاش می کند تا برخی از پیشنهادات مربوط به سرمایه گذاری انرژی چین در خاورمیانه را به منظور محافظت از امنیت انرژی چین به طور موثر ارائه دهد[114].	Comment by azad freeman: Should review
مطالعات نشان می دهد که اقدامات صرفه جویی در انرژی همیشه اجرا نمی شود، که می تواند با وجود موانع بهره وری انرژی توضیح داده شود. این مقاله به بررسی اینکه چگونه شهرداریهای سوئدی می توانند با استفاده از بهبود بهره وری انرژی و وجود موانع مختلف در اجرای بهره وری انرژی از شرکت های کوچک محلی حمایت کنند.. به طور مشخص، این مطالعه شامل شرکت هایی بود که در یک برنامه انرژی محلی مشارکت داشتند و هنوز هم شرکت ها موانع مهمی را برای جلوگیری از پیاده سازی مواجه می کنند و نشان می دهد که نیاز به مطالعه بیشتر سایر مدل های سیاست جایگزین و بهبود انتقال دانش است. این مقاله حمایت از این ایده است که برنامه های کارآمد شهری باید به طور انعطاف پذیری طراحی و اجرا شوند تا موانع مختلف را در بر گیرد. عوامل موثر بر کار شرکت باید تاکید شود و موانع باید پیش از آن شناسایی شوند تا برنامه های سیاسی بتوانند به نیازهای متفاوتی از SME ها متکی شوند [115].
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[116] بیان میکنند که رویکردهای طرحریزی و اجرایی موجود، که تفکر سیاست های فعلی را در مورد مشارکت بخش های انرژی روستایی نشان می دهد. نقش ذینفعان از قبل تعریف شده است و تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر آن بر عملکرد برنامه صورت نگرفته است. تعاملات میان ذینفعان نیز محدود است. با توجه به این واقعیت که بیش از 30 سال گذشته از زمانی که مسائل انرژی روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود و پیشرفت محدودی که در این منطقه به دست آمده است، ضروری است. "رویکرد مبتنی بر فناوری، ابتدا و به طور عمده باید رویکردی مبتنی بر برنامه را که در آن عناصر نگهداری یک مکان" را شامل می شود، در نظر بگیرد. این طراحی شامل شناخت برنامه های مرتبط اجتماعی است که نابرابری ها را بر اساس طبقه اجتماعی، صنف و جنسیت و تنظیم مکان هایی که مکانیزم هایی را فراهم می کنند که توزیع منصفانه تر منافع را تضمین می کنند.
برنامه های انرژی صنعتی مانند برنامه های ممیزی انرژی و توافق نامه های طولانی مدت (LTAs) یکی از رایج ترین روش های ارتقای بهره وری انرژی در صنعت هستند. هدف این مقاله ارائه ساختار و طراحی برنامه، که در سال 2010 تصویب شد، منطق مختصر در پشت ساختار، و همچنین ارزیابی پیشین از هزینه بهره وری برنامه است. طرح پیشنهادی ابتدا شامل یک ممیزی انرژی یارانه با برخی از عناصر LTA جزئی است، ارائه برنامه ای که اقدامات لازم برای انجام آن اجرا شد. ارزیابی پیشین برنامه نشان می دهد که هزینه های اجرایی 0.25-0.50 یورو سنت / کیلووات ساعت است و صرفه جویی در حدود 700 تا 400 گیگابایت در سال است. این برنامه تخمین زده می شود که سالانه 700 تا 400 گیگاوات ساعت صرفه جویی می کند و نیمی از هزینه های ممیزی را با قیمت پایین ترین 1000 یورو با حداکثر 3000 یورو ارائه می دهد[117].
این مقاله ارزیابی بخش اول این برنامه انرژی صنعتی محلی را نشان می دهد که نرخ پذیرش بیش از 40 درصد را نشان می دهد، زمانی که هر دو اقداماتی که قبلا اجرا شده اند و اقداماتی که برنامه ریزی شده به اجرا در می آیند شامل می شوند. مقایسهای بین این برنامه و یک برنامه مهم دیگر که در حال انجام است برای صنعت انرژی سوئد نشان می دهد که رویکرد استفاده شده در پروژه Highland با توجه به صنایع کوچک و متوسط یک راه موثر برای افزایش بهره وری انرژی در صنعت سوئد است. موانع عمده در بهره وری انرژی در میان شرکت ها مربوط به اولویت کم پرونده بهره وری انرژی بود. ارزیابی پروژه Highland نشان می دهد که با استفاده از واسطه ها مانند مشاوران انرژی محلی و سازمان های انرژی منطقه ای، مفهوم برنامه های انرژی محلی به نظر می رسد که گزینه پولی موثر انرژی با توجه به پول عمومی صرف شده در رابطه با صرفه جویی در انرژی است [118].
مشارکت بین المللی مالزی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و انتشار کربن به خصوص پروتکل مونترال و پروتکل کیوتو برجسته است. به عنوان یک نتیجه گیری، مالزی از نقش خود در شکل گیری سیاست های توسعه انرژی ملی خود ، توسعه کشور نسبت به محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی و همچنین وظیفه و واکنش نسبت به درخواست توسعه پایدار در ترویج انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی آگاه است. مالزی یک کشور در حال توسعه و یک مشترک مهم برای کاهش تغییرات آب و هوایی و ترویج محیط زیست پایدار است. این را می توان از گام های دولت مالزی در شکل گیری سیاست های انرژی کشور بدست آورد، از آنجا که پتروشیمی به عنوان افزودن RE در ترکیب انرژی خود و همچنین ارتقاء EE به شمار می رود. سیاست های انرژی هم با توسعه اقتصادی کشور هماهنگ شده و از طریق بودجه ملی و برنامه مالزی تشویق می شود. انتظار می رود که یک عمل جدید RE و یک مکانیسم تعویض خوراک در سال 2011 راه اندازی شود که باعث افزایش آگاهی RE و EE خواهد شد دولت تلاش های مالزی نسبت به EE و استفاده از RE. تحولات انرژی با توجه به نقش دولت در ارتقاء از طریق انگیزه های جذاب مثبت بوده است. از سوی دیگر، در عرصه بین المللی، مالزی نقش مهمی را به عنوان یک عامل کلیدی ایفا می کند که با تصویب پروتکل مونترال و پروتکل کیوتو، ایده کاهش انتشار و حفاظت از محیط زیست را با فعالیت های مرتبط با انرژی منتشر می کند. به همین ترتیب، در کل ما می بینیم که مالزی از نقش آن در شکل گیری سیاست های توسعه ملی ، با توجه به علت و معلولیت در توسعه کشور به محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی، و همچنین به عنوان وظیفه و پاسخگویی نسبت به خواست توسعه پایدار نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین المللی آگاه است [119].
وضعیت فعلی برنامه های کاربردی انرژی تجدید پذیر، استراتژی های اجرای آن و موانع آنها برای برخی از کشورهای اسلامی انتخاب شده است. چندین استراتژی برای افزایش استفاده گسترده از فن آوری انرژی تجدید پذیر شرح داده شده است. این استراتژی ها عبارتند از: ایجاد برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی، ایجاد بازار انرژی تجدید پذیر و مکانیسم تامین مالی، بهبود سیاست های مناسب انرژی و ایجاد پایگاه داده و همکاری بین المللی برای ترویج تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر[120].	Comment by azad freeman: (برنامه استراتژی-سیاست)

برنامه انرژی کم تجدید پذیر انرژی (SREP) مکانیسم پیشگیرانه سیاست گذاری شده توسط دولت ملی بود که از سال 2001 تا 2010 به منظور ارتقاء برق تجدید پذیر در مالزی در مقیاس کوچک استفاده می کرد. با این حال، این میزان تا سال 2005 کمتر از 3 درصد از هدف اصلی خود را برآورده می کند. این مطالعه به طور خاص، با استفاده از یک رویکرد مصاحبه نیمه ساختاری کیفی با داده های ارائه شده در قالب روایت می پردازد. با وجود اینکه SREP اهداف خود را برآورده نمی کند، درس های زیادی برای برنامه ریزان انرژی و سیاست گذاران ارائه می دهد. در بالای لیست اهمیت طراحی سیاست است. توسعه دهندگان پروژه مجبور بودند هزینه اتصال را پرداخت کنند و مجبور به ساخت سیستم در عرض 10 کیلومتر از شبکه برق موجود بودند. مجوزهای اجرایی 21 ساله اعلام شد اما قراردادهای مالی و قراردادهای سوخت به ندرت پس از ده سال تمدید شد. تعرفه برق در سال 2001، 2006 و 2007 تحت برنامه تغییر یافت و اهداف در وسط برنامه تجدید نظر شده بود[121].
مقامات محلی برنامه های انرژی و آب و هوا را به طور فزاینده ای در حال برنامه ریزی برای نشان دادن مسیری برای یک آینده انرژی پایدار برای شهر خود هستند. در این مقاله، ما در مورد سه روش جایگزین برای ارزیابی ظرفیت به عمل می پردازیم، که آنها با توجه به اهداف و اندازه تحلیل، هر کدام متفاوت هستند.
هدف تجزیه و تحلیل تا حد زیادی تعیین می کند که کدام رویکرد مناسب تر است. به نظر میرسد که رویکرد CTAM که به طور کامل و دقیق از صلاحیت های سیاستگذاری های محلی را مشخص می کند، برای مقامات محلی تلاش می کند تا برنامه ای را برای حداکثر کارآیی انرژی یا برنامه های آب و هوایی طراحی کند. رویکرد CTAM اطلاعات را توسط اهرم های سیاست های مختلف در دسترس برای شهردار سازماندهی می کند، ظرفیت های محلی را در مقایسه با سایر ذینفعان اصلی متمایز می سازد. این تضمین می کند که یک مقام محلی، تصویری روشن از اینکه زمانی می تواند خودمختار عمل کند، زمانی که باید با دیگران عمل کند، و دیگران باید از طرف شهر اقدام کنند ارائه می دهد. [122].
در برنامه برق متمرکز، تأمین نیرو متمرکز تولید شده توسط روش های متداول با استفاده از منابع ماندگار، غیرممکن است و مهمتر از همه، عدم کنترل آن تا آنجا که عرضه به مناطق روستایی، به ویژه مناطق دور افتاده، مربوط می شود. از سوی دیگر، برنامه غیر متمرکز بر مبنای عرضه انرژی تولید شده با منابع انرژی تجدید پذیر در دسترس محلی، به دلایل مختلف، به تدریج به عنوان یک جایگزین مناسب برای چنین مکان های دور افتاده شناخته می شود. مقاله حاضر تلاش می کند تا از یک دیدگاه اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای در مورد امکان استفاده از سیستم فتوولتائیک خورشیدی (GEF) به عنوان منبع انرژی در مقایسه با منبع متعارف در یک جزیره دور افتاده، مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی نمونه ای انجام شده در جزیره "Sagar Dweep" در غرب بنگال هند نشان می دهد که در زمان کوتاهی از زمان چهار سال بهبود قابل ملاحظه و تاثیر قابل توجهی بر آموزش و تجارت داشته است ، سرگرمی، بهداشت و غیره به عنوان یک نتیجه از عرضه قدرت از نیروگاه های SPV است سطح بهره وری برخی از فعالیت های کشاورزی و همچنین مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اقتصادی (در شب) به غیر از کارهای خانگی نشانه های مشخصی از بهبود است. سیستم SPV نیز با توجه به اثرات زیست محیطی آن، از دیگر سیستم های معمولی برتر است. به طور کلی، به نظر میرسد که سیستم SPV محلی نصب شده، به رغم موقعیت فعلی نامطلوب فعلی نسبت به هزینه مستقیم تولید، یک مورد قوی وجود دارد[123].
بنگلادش یکی از کشورهای در حال توسعه در جهان است که با چالش های شدید انرژی و محیط زیست مواجه است. گرامین شکتی یک برنامه انرژی تجدید پذیر تولید می کند که هدف آن تامین نیازهای انرژی مردم بنگلادش به شیوه ای مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است. این یکی از بزرگترین و سریعترین برنامه های در حال رشد این نوع در جهان است. در حال حاضر، گرامین شاتری با سه فناوری سروکار دارد: سیستم خانه خورشیدی (SHSs)، سیستم های بیوگاز و اجاق های آشپزی بهبود یافته (ICS). این مقاله به ویژگی های برجسته برنامه گرامین شکت می پردازد که عمدتا به موفقیت آن کمک کرده است. برنامه انرژي گرامين شکتي، سيستم هاي تجديدپذير مبتني بر مايکروسافت را به جمعيت روستايي بنگلادش که دسترسی به شبکه های برق و گاز معمولی ندارند، فراهم می کند. این برنامه طی 14 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 520،000 سیستم خانه خورشیدی، بیش از 14،300 سیستم بیوگاز و 172،000 کوره پخت و پز بهبود یافته نصب شده است، گرامین شکتی به حدود 3.5 میلیون نفر رسیده است. گرینن شکتی، به دنبال روند رو به رشد تولید انبوه در سراسر جهان، می تواند الگوی نمونه ای نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه یافته باشد[124].

از بالا به پایین
سیاست اساسی دولت، تنوع مسیرهای حمل و نقل برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی است. آذربایجان قصد دارد به استقلال در اجرای منافع ملی خود در سیاست خارجی و در زمینه انرژی دست یابد. آذربایجان، که در ابتدا سیاست انحصار راه های حمل و نقل را برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی انتخاب کرد، نتایج مثبت این استراتژی را به دست آورد. با وجود این واقعیت که این دولت دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارد، به لطف این سیاست، آذربایجان توانست استراتژی انرژی را با هماهنگی با منافع ملی خود دنبال کند. این شرایط در پروژه های مرتبط با نفت وجود دارد[92].
مهمترین گزینه های سیاست استراتژیک بلند مدت در استونی عبارتند از: 1) تعیین اینکه آیا نیروگاه های شیل نفتی باید توسط واحد های تولید متمرکز جدید مانند ایستگاه های شیل جدید یا انرژی هسته ای جایگزین شوند یا (2) آیا تولید برق باید غیر متمرکز شود در راه حل متمرکز (شیله نفت و یا انرژی هسته ای)، گرمایش داخلی به دیگهای بخار و یا گرمایش الکتریکی منتهی خواهد شد که منجر به تامین انرژی اولیه بسیار بالا می شود. در استراتژی غیرمتمرکز، استونی می تواند از مزیت تولید کودهای شیمیایی منجر به مصرف سوخت بسیار کم شود اما این استراتژی دومی بستگی به بازسازی سیستم های گرمایش مرکزی دارد. این مقاله به دنبال ایجاد استراتژی برای بهبود بهره وری سیستم انرژی استونی با افزایش استفاده از تولید همزمان برق و گرما. در اولین حالت، تامین انرژی اولیه بسیار بالایی خواهد داشت. در دومی، استونی می تواند از مزیت تولید کودهای شیمیایی منجر به مصرف سوخت بسیار کم شود[94].
مطالعه خلاصه ای از بخش انرژی مالزی، انقلاب سیاست انرژی و استراتژی انکشاف بخش انرژی به سوی پایداری را ارائه می دهد. سناریوهای فعلی و آینده بخش انرژی در مالزی برجسته شده است. از مقایسه مصرف انرژی تاریخی با پیش بینی های انرژی طولانی مدت، توسعه در بخش برق نشان داده شده است و دو مورد مهم برای تامین امنیت برق آینده در مالزی مشخص شده است. اولا، تنوع منابع انرژی در ترکیب انرژی برای حفظ تولید انرژی پایدار مهم است. دوم، بهبود سیاست انرژی، پیاده سازی سیاست انرژی جدید، برنامه گسترش قدرت و توجه به منبع انرژی جدید باید به طور مرتب برای جلوگیری از وابستگی به منبع انرژی فرد و ارائه تولید انرژی پایدار، تجدید نظر شود[101].
یک استراتژی انرژی توسعه یافته است و اثربخشی آن با هویت سازگار Kaya و مقایسهای با مقادیر میانگین سوئیس ارزیابی می شود. روش ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد ساختمان ها تحت سناریو های مختلف تکمیل می تواند بر اساس اهداف انتشار آینده تعیین شود. روش ارائه شده در این مقاله ارائه دهنده سیاست گذاران ابزار ارزشمند برای توسعه و ارزیابی استراتژی های انرژی در مقیاس های مختلف می باشد. رویکرد مبتنی بر کایا اجازه می دهد که اهداف انتشاری داده شده مانند مقادیری که در استراتژی انرژی سوئیس مطرح شده اند، به یک تعریف انعطاف پذیرتر تبدیل شوند، که امکان ارزیابی راه حل های مختلف، ترکیبی از آنها و ارزیابی آنها در برابر ارزش های هدف است. بنابراین، می تواند توسط سیاست گذاران در محله، شهر و حتی کشور در مقیاس برای تسهیل توسعه استراتژی های انرژی متناسب با معیار و اهداف فردی یا جمعی آنها استفاده می شود[105].
ما دریافتیم که مصرف انرژی به احتمال زیاد به اندازه کافی برای دستیابی به اهداف سیاست هلندی تا سال 2020 به میزان قابل ملاحظه ای سریع نیست. برای ساختمان های جدید، ترکیب سیاست ها به خوبی کار می کند، اما سهم آن در اهداف سیاست محدود است. برای ساختمان های غیر مسکونی، قانون فعلی که شرکت ها را مجبور به اقدامات مقرون به صرفه می کند، می تواند به میزان بیشتری اعمال شود. برای خانه های خصوصی، یک سیاست ضروری تر لازم است. یک گزینه سیاست جایگزین این است که مالیات وابسته به برچسب انرژی خانه های مسکونی باشد. ما نتیجه می گیریم که مالیات انرژی هلندی یک ستون مهم سیاست فعلی است. این عملکرد هزینه های بالاتر صرفه جویی در مصرف انرژی را تضمین می کند و استاندارد کارآیی انرژی بیشتری را قانونی می کند[108].
طراحی سیاست های انرژی در اروپا یک مسئله پیچیده است که شامل سطوح مختلف حکمرانی و به شدت تحت تاثیر شرایط سازمانی است. با این حال، طراحی سیاست در اروپا و حتی تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل، به وضوح توسط مدرسه فکری نئو کلاسیک شکل گرفته است. نیاز به یک رویکرد ساختار یافته ای وجود دارد که می تواند ترکیبات زمینه های سازمانی را در طراحی و تجزیه و تحلیل سیاست های انرژی های تجدید پذیر برای برق (RES-E) تسهیل کند. این مقاله رویکرد رسمی به طراحی سیاست RES-E بر اساس نظریه طراحی، چارچوب تجزیه و تحلیل و توسعه سازمان (IAD) و مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر نمایه ارائه می دهد. به طور عمده، این جنبه به طور بالقوه راهبردهای جدید برای مداخله تحلیلگر سیاست را باز می کند و به او اجازه می دهد تا با توجه به طیف وسیعی از عدم اطمینان، کدام یک از عناصر مداخله (اهداف) برای اهداف جامعه حیاتی است. کاربرد تجربی آن با ارائه و تفسیر بین شش طرح RES-E از اروپای غربی از نظر عناصر طراحی، نشان داده شده است [112].
وضعیت فعلی برنامه های کاربردی انرژی تجدید پذیر، استراتژی های اجرای آن و موانع آنها برای برخی از کشورهای اسلامی انتخاب شده است. چندین استراتژی برای افزایش استفاده گسترده از فن آوری انرژی تجدید پذیر شرح داده شده است. این استراتژی ها عبارتند از: ایجاد برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی، ایجاد بازار انرژی تجدید پذیر و مکانیسم تامین مالی، بهبود سیاست های مناسب انرژی و ایجاد پایگاه داده و همکاری بین المللی برای ترویج تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر[120].
[116] بیان میکنند که رویکردهای طرحریزی و اجرایی موجود، که تفکر سیاست های فعلی را در مورد مشارکت بخش های انرژی روستایی نشان می دهد. نقش ذینفعان از قبل تعریف شده است و تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر آن بر عملکرد برنامه صورت نگرفته است. تعاملات میان ذینفعان نیز محدود است. با توجه به این واقعیت که بیش از 30 سال گذشته از زمانی که مسائل انرژی روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود و پیشرفت محدودی که در این منطقه به دست آمده است، ضروری است. "رویکرد مبتنی بر فناوری، ابتدا و به طور عمده باید رویکردی مبتنی بر برنامه را که در آن عناصر نگهداری یک مکان" را شامل می شود، در نظر بگیرد. این طراحی شامل شناخت برنامه های مرتبط اجتماعی است که نابرابری ها را بر اساس طبقه اجتماعی، صنف و جنسیت و تنظیم مکان هایی که مکانیزم هایی را فراهم می کنند که توزیع منصفانه تر منافع را تضمین می کنند.
بر اساس بررسی های [2]. از 11 طرح انرژی شهری، این مقاله به بررسی تا چه حد برنامه ریزی انرژی شهری منطبق 100٪ استراتژی ملی انرژی تجدید است. این مقاله، یک بخش اساسی وظایف بین سطح مرکزی و محلی را درون یک سیستم طرحریزی انرژی استراتژیک قرار می دهد. سیستم انرژی دانمارک وارد فاز گذار از فن آوری های کاملا وابسته به سوخت های فسیلی به سوی یک سیستم 100٪ انرژی تجدید پذیر شده است. بررسی 11 طرح انرژی شهری نشان می دهد که در حالی که طیف گسترده ای از مناطق پوشش داده شده است، هیچ کدام از این طرح ها جزئیات دقیقی ندارد که با یک استراتژی 100٪ انرژی تجدید پذیر همراه باشد. تنها تعداد کمی از طرح ها تمام زمینه هایی را که در سیستم 100٪ انرژی تجدید پذیر در نظر گرفته شده اند، پوشش می دهند. استدلال می شود که این امر می تواند به دلیل فقدان یک استراتژی ملی برای طرحریزی منابع انرژی شهری، چارچوب های سازمانی نامناسب برای فن آوری ها و راه حل های خاص و در نتیجه فقدان مهارت طرحریزی لازم در شهرها توضیح داده شود. 
[5] در این مقاله مطالعات طرحریزی انرژی استراتژیک، توسعه منابع انرژی و سیاست های بهره وری انرژی ایجاد شده توسط قبایل درون قاره آمریکا را بررسی می کنند.. آنها دریافتند که مشوق ها و خدمات مشاوره ای از دولت فدرال کلیدی برای توسعه ظرفیت قبایل برای پیگیری طرحای انرژی و توسعه منابع انرژی هستند. این انگیزه ها عمدتا از گمراهی سیاست های فدرال گذشته از طریق ترویج کنترل قبیله ای بر طرحهای انرژی و تلاش های توسعه منابع انرژی، دوری میکنند. قبایل با طرحهای رسمی انرژی و یا چشم انداز بیشتر احتمال دارد که منابع انرژی را توسعه دهند نه قبایل بدون آنها و در یک رویکرد جامع و پایدار برای توسعه منابع انرژی و بهره وری انرژی مشارکت دارند.
[125] روش تصمیم گیری چند متغیری را که برای ارزیابی یک طرح عملی برای توزیع تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس منطقه ای استفاده می کنند. در این مقاله یک مطالعه موردی برای جزیره ساردینیا انجام شده است. این منطقه از طرفی، یک پتانسیل بالقوه برای بهره برداری از منابع انرژی را ارائه می دهد، اما از سوی دیگر، به دلیل موقعیت اجتماعی و تاریخی آن، یک نمونه خاص در میان دیگر مناطق ایتالیا است. پیش بینی شده است که سه سناریو تصمیم گیری وجود دارد، هر کدام یک مجموعه منسجم از اقدامات را بر اساس استراتژی های توزیع منتشر می کنند. در سناریو اول اولویت بالا به اثرات زیست محیطی اقدامات مورد بررسی اختصاص یافته است. در سناریوی دوم، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تاکید می شود، در حالی که در سومین توجه به استراتژی های صرفه جوئی و اصلاح سیستم تولید انرژی متمرکز است. کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، هماهنگ با نیازهای فنی سیستم فعلی، مسئله مهم تر است. این رویکرد، از یک سو، باعث می شود که تصمیم گیرنده میزان آزادی بیشتری را به این معنا که قادر به اصلاح و تست چارچوب اولویت خود باشد. از سوی دیگر، با توجه به سناریوهای اولویت ها، امکان آزمایش "یکپارچگی" اقدامات را فراهم می کند.
هدف این مقاله ارائه یک چارچوب حمایتی مشارکتی برای اجرای طرحهای انرژی محلی است. در سطح اول، رویکرد پیشنهادی شامل توسعه سناریوهای عملیات جایگزین (با استفاده از فرایند مبتنی بر دانش، رویکرد مشارکتی و سطح آسپیراسیون) است. در مرحله دوم، برای ارزیابی سناریوهای قابل اجرا، یک تصمیم مستقیم و شفاف چند مرحله ای ارائه شده است. رویکرد تصویب شده به انتخاب مناسب ترین ترکیب اقدامات RES / RUE کمک می کند. ما استدلال کرده ایم که چهار معیار بسیار مهم هستند: (i) اهمیت اولویت های سیاسی انرژی یکپارچه در سطح مرکزی، (ii) دخالت ذینفعان، (iii) مکانیزم های SEA و (iv) الزامات مجوز و ارزیابی دقیق. [126].	Comment by Azad Nabavi: ترکیب بالا به پایین و پایین به بالا
این مقاله نتایجی از یک تحلیل اقتصادی-فضایی که گزینه های با  کمترین هزینه الکتریکی روستایی را نشان می دهد که می تواند فقر انرژی پایدار را در جنوب صحرای آفریقا به پایان برساند. نتایج تحلیلی حاضر نشان می دهد که با استفاده از یک مجموعه نوآورانه از ابزار فضایی، مجموعه ای از گزینه های طرح ریزی انرژی جایگزین گرفته شده است که نه تنها به شکاف انرژی روستایی موجود اشاره می کند، بلکه در بسیاری از مناطق جایگزین پروژه هایی می شود که نیاز به سرمایه های بزرگ دارند ومحدودیت وابستگی به سوخت های فسیلی را دارند. مجموعه ابزار ارائه شده و نتایج مبتنی بر آن تجزیه و تحلیل ها می تواند تصمیم ها و سیاست گذاران را برای طرح ریزی گزینه هایی با  کمترین هزینه برق روستایی در حالی که همچنین سازگار با موثر ترین راه برای کاهش فقر انرژی باشد را پشتیبانی کند[127].	Comment by azad freeman: بالا به پایین
از پایین به بالا

در این مقاله ابتدا به چشم انداز تقاضای انرژی و عرضه در ژاپن پرداخته شده و سپس به پتانسیل واقعی منابع داخلی انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی حرارتی خورشیدی، فتوولتائیک، قدرت باد، قدرت هیدرا، انرژی اقیانوس، زیست توده، و انرژی زمین گرمایی. سرانجام، استراتژی انرژی تجدیدپذیر در ژاپن تأیید می شود. استراتژي هاي اساسي به سيستم هاي پايدار انرژي بايد چندين دستورالعمل را به شرح زير ارائه دهند
1) انتخاب کيفيت انرژي مناسب براي استفاده نهايي، 2) حداقل عوارض جانبي براي سيستم هاي زيست محيطي، 3) منابع انرژي تجديدپذير، 4) مشاركت مردم در توليد انرژي، 5) داشتن منطقه اي خودكفا سیستم های انرژی تا آنجا که ممکن است[93].
مطالعات نشان می دهد که اقدامات صرفه جویی در انرژی همیشه اجرا نمی شود، که می تواند با وجود موانع بهره وری انرژی توضیح داده شود. این مقاله به بررسی اینکه چگونه شهرداریهای سوئدی می توانند با استفاده از بهبود بهره وری انرژی و وجود موانع مختلف در اجرای بهره وری انرژی از شرکت های کوچک محلی حمایت کنند.. به طور مشخص، این مطالعه شامل شرکت هایی بود که در یک برنامه انرژی محلی مشارکت داشتند و هنوز هم شرکت ها موانع مهمی را برای جلوگیری از پیاده سازی مواجه می کنند و نشان می دهد که نیاز به مطالعه بیشتر سایر مدل های سیاست جایگزین و بهبود انتقال دانش است. این مقاله حمایت از این ایده است که برنامه های کارآمد شهری باید به طور انعطاف پذیری طراحی و اجرا شوند تا موانع مختلف را در بر گیرد. عوامل موثر بر کار شرکت باید تاکید شود و موانع باید پیش از آن شناسایی شوند تا برنامه های سیاسی بتوانند به نیازهای متفاوتی از SME ها متکی شوند [115].
برنامه انرژی کم تجدید پذیر انرژی (SREP) مکانیسم پیشگیرانه سیاست گذاری شده توسط دولت ملی بود که از سال 2001 تا 2010 به منظور ارتقاء برق تجدید پذیر در مالزی در مقیاس کوچک استفاده می کرد. با این حال، این میزان تا سال 2005 کمتر از 3 درصد از هدف اصلی خود را برآورده می کند. این مطالعه به طور خاص، با استفاده از یک رویکرد مصاحبه نیمه ساختاری کیفی با داده های ارائه شده در قالب روایت می پردازد. با وجود اینکه SREP اهداف خود را برآورده نمی کند، درس های زیادی برای برنامه ریزان انرژی و سیاست گذاران ارائه می دهد. در بالای لیست اهمیت طراحی سیاست است. توسعه دهندگان پروژه مجبور بودند هزینه اتصال را پرداخت کنند و مجبور به ساخت سیستم در عرض 10 کیلومتر از شبکه برق موجود بودند. مجوزهای اجرایی 21 ساله اعلام شد اما قراردادهای مالی و قراردادهای سوخت به ندرت پس از ده سال تمدید شد. تعرفه برق در سال 2001، 2006 و 2007 تحت برنامه تغییر یافت و اهداف در وسط برنامه تجدید نظر شده بود[121].
هدف تجزیه و تحلیل تا حد زیادی تعیین می کند که کدام رویکرد مناسب تر است. به نظر میرسد که رویکرد CTAM که به طور کامل و دقیق از صلاحیت های سیاستگذاری های محلی را مشخص می کند، برای مقامات محلی تلاش می کند تا برنامه ای را برای حداکثر کارآیی انرژی یا برنامه های آب و هوایی طراحی کند. رویکرد CTAM اطلاعات را توسط اهرم های سیاست های مختلف در دسترس برای شهردار سازماندهی می کند، ظرفیت های محلی را در مقایسه با سایر ذینفعان اصلی متمایز می سازد. این تضمین می کند که یک مقام محلی، تصویری روشن از اینکه زمانی می تواند خودمختار عمل کند، زمانی که باید با دیگران عمل کند، و دیگران باید از طرف شهر اقدام کنند ارائه می دهد. [122].
بنگلادش یکی از کشورهای در حال توسعه در جهان است که با چالش های شدید انرژی و محیط زیست مواجه است. گرامین شکتی یک برنامه انرژی تجدید پذیر تولید می کند که هدف آن تامین نیازهای انرژی مردم بنگلادش به شیوه ای مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است. این یکی از بزرگترین و سریعترین برنامه های در حال رشد این نوع در جهان است. در حال حاضر، گرامین شاتری با سه فناوری سروکار دارد: سیستم خانه خورشیدی (SHSs)، سیستم های بیوگاز و اجاق های آشپزی بهبود یافته (ICS). این مقاله به ویژگی های برجسته برنامه گرامین شکت می پردازد که عمدتا به موفقیت آن کمک کرده است. برنامه انرژي گرامين شکتي، سيستم هاي تجديدپذير مبتني بر مايکروسافت را به جمعيت روستايي بنگلادش که دسترسی به شبکه های برق و گاز معمولی ندارند، فراهم می کند. این برنامه طی 14 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 520،000 سیستم خانه خورشیدی، بیش از 14،300 سیستم بیوگاز و 172،000 کوره پخت و پز بهبود یافته نصب شده است، گرامین شکتی به حدود 3.5 میلیون نفر رسیده است. گرینن شکتی، به دنبال روند رو به رشد تولید انبوه در سراسر جهان، می تواند الگوی نمونه ای نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه یافته باشد[124].
هدف از مقاله [128] شناسایی نقش رد پای اکولوژیکی در تصمیم گیری پایین به بالا برای تامین انرژی در سطح محلی و منطقه ای در تجزیه و تحلیل یک مطالعه موردی منطقه ای است. از این تحلیل، نتیجه می گیرد که صرف نظر از افزایش آگاهی و مشارکت عمومی در مرحله اولیه چنین پروسه ای، ردپای محیط زیست می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سیستم های موجود انرژی و پیش از ارزیابی اثرات زیست محیطی دیدگاه ها و استراتژی های در بخش انرژی در مرحله اولیه طرح ریزی استفاده شود
MEEMS (انرژی شهری و سیستم مدیریت محط زیست) نقش تقریبا غیر قابل تصور در انجام اهداف پیش شرطی را در سطح ملی و به همین ترتیب سطوح اروپایی و جهانی نیز ایفا می کند. بنابراین، به منظور اجرای طرح های سیاستی، یک زیرساخت مناسب برای MEEMS باید به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد. یک چارچوب سازمانی جدید از MEEMS پیشنهاد شده است و بر اساس سه پایه تشکیل شده است: ادغام روش متابولیسم شهری، KBS (سیستم مبتنی بر دانش) و MTIS (سیستم نوآوری فناوری شهری. این مقاله اجرای یک طرح مفهومی جدید MEEMS در سیستم انرژی شهری Ptuj، اسلوونی را توصیف می کند. مفهوم ارائه شده MEEMS یک چارچوب منسجم برای اجرای سیاست مطلوب را معرفی کرد. این ترکیبی از زیر سیستم های متصل به مسائل مربوط به محیط زیست و انرژی می تواند اثر هم افزایی و همچنین پس انداز انرژی، اقتصادی و فنی را ایجاد کند. یکپارچه سازی KBS، مکانیزم نفوذ فناوری، جهت گیری کاربر نهایی و متابولیسم، اشاره گر ارزشمند به کارایی کارآمد MEEMS است[4].
[129] بیان میکنند که هزینه های اثرات خارجی مانند تأثیرات بهداشتی تولید انرژی در قیمت های بازار منعکس نمی شود و در نتیجه اغلب در طرح ریزی انرژی استراتژیک مورد توجه قرار نمی گیرند. مدل های کارآمد و کم حجم که تخمین تاثیرات سلامت آلودگی هوا را از طریق تولید برق تولید می کنند، می تواند زمان و منابع مورد نیاز برای تحلیل گزینه های سیاست را کاهش دهد. یکی از چالش هایی که با طرحریزان انرژی مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به خصوص آنهایی که از چارچوب مدل های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، بستگی به عدم تعادل بین عدم اطمینان مدل های کم کیفیت هوا و نیاز به مدل سازی پیشرفته های فتوشیمیایی دارد که می تواند از لحاظ زمان و منابع فشرده منع مانده باشد.
[130] در این مقاله وضعیت فعلی RE در فیلیپین را بررسی می کنند و پارادایم طرحریزی جایگزین ساده ای را ارائه می دهند که در آن توانایی فن آوری RE برای تأثیر معیشت ساکنین و اثربخشی تحویل انرژی آن به منظور تشخیص ابزارهای مختلف فن آوری های RE در شبکه های مستقل و متصل به شبکه سراسری. بحث در مورد این موضوع برای خواننده امیدوار کننده است که در تمام RE ها مگا وات برابر با یکدیگر ایجاد نمی شوند. دولت فیلیپین به شدت پیگیری RE را انجام داده و به طور چشمگیری موفق شده است. با این حال، RE را می توان با استراتژی بیشتری برای ترویج نتایج اجتماعی مطابقت با هدف جهانی در جهت کاهش سطح فقر در مناطق روستایی مورد استفاده قرار داد. علاوه بر این، اگر مگاوات تنها مورد توجه قرار بگیرد، پروژه های 27.5 کیلو واتی مانند آن در جزیره سبز هرگز نمیتوانند به ثمر برسند.
[131] در این مقاله، استفاده ترکیبی از ساخت سناریو و تجزیه و تحلیل چند معیاره مشارکتی (PMCA) در زمینه انرژی تجدید پذیر از دیدگاه روش شناختی مورد بررسی قرار داده اند.. این مقاله به طور سیستماتیک پتانسیل ها و محدودیت های روش شناسی (1) را برای رفع پیچیدگی تصمیم گیری درمورد پیامدهای دراز مدت تغییرات در سیستم های اقتصادی اجتماعی و بیوفیزیکی و (2) برای بهبود آینده انرژی ارزیابی می کند. این مقاله نتیجه می گیرد که ارزیابی سناریوها با PMCA دارا منابع غنی است، اما این روش با موفقیت مفهوم استفاده از فناوری ها را دریافت میکند و اجازه می دهد تصمیم گیری بر اساس یک پروسه ی قوی و دموکراتیک که به عدم قطعیت رسیدگی کند، چشم اندازهای قانونی متعدد را تشخیص دهد و یادگیری اجتماعی را تشویق کند.
این مقاله رویکرد ذینفعان را که در سیستم پشتیبانی طرحریزی شده، ارائه می دهد تا با توجه به تأثیر استراتژی های انرژی بر منافع آنها در محیط زیست، اطلاعات ذینفعان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.  نتایج خلاصه ای را در یک رویکرد کاربر پسند / بصری پیش بینی می کند: مکان ها به عنوان «بسیار خوب»، «خوب» یا «بد» برای اجرای احتمالی یک معیار (مانند PV خورشیدی یا بازسازی ساختمان ) این طبقه بندی همچنین در نظر دارد که ذینفعان منافع مختلف و مکان های گروه را از لحاظ رضایت خود را نسبت به تمام منافع ذینفعان (علاوه بر طبقه بندی فردی-ذینفع) مورد توجه قرار دهند. انتخاب مکان برای پیاده سازی یک معیار مشخص، ارزیابی تاثیر در شهر را از لحاظ هزینه ها (شکسته به سطح ذینفعان)، انتشار CO2، تقاضای انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر. این سیستم شامل مکانیسم های به روز رسانی در مواردی که مجموعه داده های بهتر یا برای استفاده در شهرهای دیگر با دسترسی به داده های مختلف و ذینفعان در دسترس قرار می گیرد. کارهای آینده در مورد این سیستم شامل گسترش آن به منظور شمول اقدامات بیشتر (در حال حاضر شامل استفاده از انرژی خورشیدی و بازسازی ساختمان) است، به طوری که طیف گسترده ای از گزینه های برای حمایت از توسعه استراتژی های انرژی شهری را فراهم می کند[132]
[133]  نشان می دهند که آینده CESP مبتنی بر مشارکت عمیق ذینفعان است و تصمیم گیری مستقل غیر متمرکز است. CESP یک پلت فرم ارتباطی و مقررات برای سهامداران را فراهم می کند. در این مقاله، ما یک ساختار پلت فرم تعاملی اطلاعاتی مبتنی بر مدل سیستم عامل چندگانه برای فرایند CESP پیشنهاد می کنیم که یک سیستم مدولار و باز برای بهبود سیستم های چندگانه سیستم های انرژی است که توسط مالکین مختلف طراحی شده است.
در این ارائه، یک تحلیل آینده نگری در توسعه یک ساختار تصمیم گیری چند سطحی و چند شاخصی طرح ریزی انرژی توسعه یافته است. این تجزیه و تحلیل بر اساس بررسی خاصیت زنجیره ی عرضه انرژی و همچنین وضعیتی است که با هدف طبقه بندی مسائل با توجه به افق زمانی و اندازه منطقه جغرافیایی مورد حل شده اند. برای سطح استراتژیک، از یک روش تصمیم گیری چند منظوره به عنوان Electre استفاده شدهاست. برای سطوح پایین تر، روش های بهینه سازی ریاضی، تصادفی یا ترکیبی را می توان مورد استفاده قرار داد. این نوع فرآیند تصمیم گیری می تواند کارآمد باشد، فقط اگر تصمیم گیری در یک سطح خاص صورت بگیرد و این بسته به محدودیت های ناشی از سطح پایین تر باشد..[134].
متدولوژي بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) فازي است. در استفاده از روش پیشنهادی، بهترین سیاست انرژی برای ترکیه تعیین می شود. انرژی باد به عنوان مناسبترین منبع انرژی برای استفاده در ترکیه تعیین می شود. انرژی خورشیدی و زیست توده نیز به ترتیب دوم و سوم است [135].
در این مقاله یک مدل جدید چند منظوره، چند منطقه ای و چند مرحله ای برای طرحریزی طولانی مدت توسعه راهروهای تولید و انتقال تلفیقی همراه با توسعه انرژی پایدار ارائه شده است. مدل پیشنهادی MESEDES یک مدل انرژی «پایین به بالا» است که زنجیره تولید / انتقال انرژی، یعنی گزینه های تولید برق از قبیل انرژی های تجدید پذیر، تولید حرارتی هسته ای و سنتی همراه با راهرو های انتقال را در نظر می گیرد.  مدل پیشنهاد شده سه هدف را دربرگیرنده معیارهای توسعه پایدار انرژی شامل موارد ذیل می کند: (a) به حداقل رساندن سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی تولید برق، راه های انتقال، بهره وری انرژی (برنامه های مدیریت تقاضا (DSM)) با توجه به تکنولوژی های ضبط CO2؛ (ب) به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه ای چرخه زندگی (GHG)؛ و (ج) حداکثر کردن تنوع در تولید برق [136].
این مطالعه با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی بهره وری کلی منابع انرژی با توجه به چهار معیار: رد پای کربن، رد پای آب، سطح زمین و هزینه. یافته ها ، پیامدهای عمده ای را برای سیاست دارد: 1)طرح ریزی انرژی باید بر مبنای یک رویکرد سیستمی باشد که دیدگاه جامع از مزایا و معایب منابع مختلف انرژی را فراهم می آورد؛ 2) تمام انرژی های تجدید پذیر ضروری به نظر نمی رسد؛ 2)طرحریزی انرژی باید بر اساس مقیاس منطقهای مناسب باشد؛ و 3) بررسی منابع موجود در مقیاس منطقه ای برای طرح ریزی و مدیریت انرژی پایدار ضروری است. طرحریزی انرژی بالا (مرکزی) (به عنوان مثال، در سطح ملی) بینش ارزشمندی را برای تصمیم گیران فراهم می کند تا اهداف مناسب و نقاط قوت را برای برآورده ساختن تقاضای انرژی آینده و تامین انرژی مستمر فراهم کند. با این وجود، طرحریزی مرکزی نتواند مخلوط انرژی مطلوب محلی را منتشر کند. برای این منظور، طرحریزی منابع انرژی در مقیاس بزرگ باید کمینه شود تا منابع و محدودیت های منابع محلی و محیط زیستی محسوب شود[137].
این مطالعه به منظور طراحی یک مدل برنامه ریزی سیستم های انرژی غیرمستقیم پویا (DITS-MEM) برای مدیریت سیستم های انرژی شهری و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) ناشی از عدم اطمینان است. سپس مدل توسعه یافته به شهرداری پکن اعمال می شود. نتايج مطالعه موردي نشان داد که روش توسعه يافته در بازتاب چند بعدي در سيستم مديريت انرژي شهری موثر بوده است. راه حل های به دست آمده از طرحریزی سیستم های انرژی پکن می تواند مبنای تصمیم گیری برای تشکیل سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارزیابی پیامدهای اقتصادی مرتبط در خرید اعتبارات انتشار یا تحریم اقتصادی باشد. در جزئیات، با توجه به هدف متوسط ​​(احتمال 25/7٪)، نیاز به خرید [0.74، 1.80] میلیون تن واحدهای انتشار در دوره 5 وجود دارد؛ تحت هدف بالا (احتمال ¼ 11.1٪)، اعتبار معاملات مورد نظر به ترتیب به ترتیب 3-5، 1.55، 4.91، 5.59، 9.20 و [9.64، 13.50] میلیون تن خواهد بود[138].
در این مطالعه، یک مدل انرژی (IFMI-MEM) برای یک سیستم مجتمع انرژی در پکن طراحی شده است. IFMI-MEM براساس یکپارچگی برنامه نویسی پارامترهای پارامترهای موجود (IPP)، برنامه ریزی خطی تلفیقی (MILP) و تکنیک های برنامه نویسی کامل (FIP) است. IFMI-MEM اجازه می دهد تا عدم قطعیت بیان شود. نتایج نشان می دهد که راه حل های معقول تولید شده است. آنها برای حمایت از (a) تعدیل الگوهای تقاضا و عرضه موجود در منابع انرژی مفید هستند؛ (ب) تسهیل تجزیه و تحلیل پویا برای تصمیم گیری در مورد گسترش ظرفیت و / یا طرحریزی توسعه؛ و (ج) هماهنگی تعاملات بین هزینه اقتصادی، راندمان سیستم، کاهش آلودگی و امنیت انرژی عرضه شده است
راه حل های به دست آمده از IFMI-MEM همچنین می تواند برای تولید گزینه های تصمیم گیرنده استفاده شود و به این ترتیب به تصمیم گیرندگان خط مشی های مورد نظر تحت محدودیت های اقتصادی و سیستم های مختلفی کمک می کند.[139]
در این مطالعه، یک مدل جامع تصادفی غیرمستقیم چند مرحله ای برای مدیریت انرژی منطقه ای در شهر جینین چین توسعه داده شد. سه سناریو در مورد تنظیم ساختار برق، تولید برق پاک و هدف کاهش میزان انتشار طراحی شده است. روشهای طرحریزی پارامترهای فاصله (IPP)، بهینه سازی ایستا تصادفی (SRO) و طرحریزی تصادفی چند مرحله ای (MSP) در مدل توسعه یافته برای مقابله با عدم قطعیت های توصیف شده با مقادیر بازه و توزیع های احتمالی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که این مدل می تواند ارتباط موثر بین هزینه های متضاد اقتصادی و ثبات سیستم را فراهم کند و سطوح تقاضای مختلف تقاضا برای طرح های مختلف تولید برق با هزینه های مختلف سیستم و خطای شکست سیستم مطابقت دارد.. مدل پیشنهادی می تواند به مدیران انرژی منطقه ای کمک کند تا سیاست های مدیریتی مورد نظر را با توجه به ملاحظات مختلف اقتصادی و ریسک شناسایی کند. [140].
این مقاله یک چارچوب ریاضی برای طرحریزی یک سیستم تامین انرژی ارائه می دهد. مدل پیشنهادی، عوامل مهمی را که بر کل هزینه های تامین انرژی تجاری مانند قیمت های بازار و هزینه دفع زباله ها تأثیر می گذارد، در نظر می گیرد. نتایج بر اساس سناریوهای مختلف نشان می دهد عدم اطمینان و هزینه های تاسیسات دفع زباله به طور قابل توجهی بر انتخاب سیاست مناسب تاثیر می گذارد. در مورد منابع انرژی سنتی، مدل به عنوان یک الگوریتم طرحریزی خطی مختلط از رقابت منابع انرژی و تقاضاهای انرژی فرموله شده است. دو عامل مهم، تقاضا و قیمت با استفاده از مدل تصادفی و شبیه سازی مونت کارلو پیش بینی شده است. قدرت اصلی مدل ارائه شده در اینجا توانایی آن برای ارائه نتایج معنی دار براساس سناریوهای مختلف با فرمول بندی ساده است[141].
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طرحریزی پایدار انرژی یک فرآیند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی است و از تمام این موارد تأثیر مستقیم  می‌پذیرد. بررسی طرحریزی انرژی نمی‌تواند تحت تأثیر تنها یک عامل از عوامل فوق پایهریزی شود و باید پاسخگوی  محدودیتهای همه عوامل باشد تا بتواند  یک طرح انرژی پایدار برای کشور ارائه دهد. در توزیع انرژی عوامل دیگری تیز تاثیر گذار هستند مانند عوامل جغرافیای و توپولوژیکی، ویژگیهای فرهنگی و غیره.
نکتهی حائز اهمیت این است که هرکدام از عوامل تأثیرگذار بر طرحریزی انرژی خود به چندین زیرمجموعه تقسیم میشود که همه این زیرمجموعه‌ها به‌نوعی با همدیگر برهمکنش دارند. به‌عنوان نمونه در یک جامعه فرهنگ مصرف انرژی بر میزان تأثیر بر محیطزیست تأثیر میگذارد و ازلحاظ اقتصادی بازخوردهایی ایجاد می‌کند که می‌تواند بر اقتدار سیاسی آن منطقه تأثیر بگذارد. جدا از تأثیر مسائل اجتماعی و انسانی بر طرحریزی انرژی شرایط و ویژگیهای جغرافیایی هر جامعه منابع و پتانسیلهایی را در اختیار آن جامعه میگذارد که تأثیر مستقیمی در طرحریزی پایدار انرژی آن منطقه دارد. 
طرح‌ریزی انرژی فرایندی است که بیشتر از عوامل دیگر تحت تاثیر سیاست و سیاست‌گذاری در یک کشور قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که از لحاظ سیاسی دارای فضای بسته‌ای هستند طرح‌ریزی انرژی هنوز در سطوح اولیه مانده‌است و پیشرفت چندادنی نداشته است. در این چنین کشور‌هایی حاکمیت در هر صورت جایگاه خود را در صدر قدرت دارد و برنامه‌های مدیریتی آن بیشتر برای بقای حاکمیت است تا رضایت مردم و آینده‌ی بشریت در آن کشور که عامل اول و اصلی این عقب ماندگی است. بنابراین در این چنین کشور‌های مجموعه ای از سلسله مراتب اداری و مدیریتی شکل می گیرد که به نسبت وفاداری به حاکمیت انتخاب می‌شوند. این سلسه مراتب بوروکراتیک باعث پیچیدگی، کندی و نامتناسبی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. این سیستم تقسیم قدرت  باعث ناکارآمد بودن فرآیند چرخه‌ای سیاست گذاری-به‌کار بستن سیاست-بررسی بازخورد سیاست بر جامعه می‌شود. در کشور‌های دارای سیستم مرکزگرای روند تصمیم گیری یک روند مرکزگرا است. به گونه‌ای که برای اگر در یک استان تصمیمی برای طرح‌ریزی شهری گرفته شود باید زیر نظر مرکزیت پایتخت گرفته شود. درحالیکه نیرو‌های بومی نسبت به نیرو های غیربومی آشنایی بیشتری به پتانسیل‌های آن شهر دارند. این عامل باعث کند شدن روند تصمیم گیری‌ها و محروم ماندن مناطق حاشیه‌ای می‌شود. به‌شکلی که سطح رفاه در شهر‌های حاشیه‌ای نسبت به شهر‌های مرکزی تفاوت زیادی دارد که خود منجر به افزایش روند مهاجرت و عوامل ناشی از مهاجرت مانند بیکاری، زاغه‌نشینی و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر می‌شود.اگر سطح رفته در هر شهر یا منطقه‌ای را بررسی کنیم خواهیم دید که با توسعه‌ی پایدار انرژی در ارتباط است. بنابراین با حل مسئله‌ی انرژی می‌توان کمک شایانی به بهبود سطح رفاه و از بین بردن فقر طبقاتی کرد. در کشور یونان مناطق کوهستانی انرژی دریافتی آنها نسبت به مناطق با ارتفاع کمتر با قیمت گرانتری به دست مصرف کننده می‌رسد. طبق معادلات اقتصادی برای مناطق با فاصلهی بیشتر از 100 کیلومتر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر(حتی فتوولتایک) نسبت به تامین انرژی از شبکهی مرکزی به صرفهتر است.][endnoteRef:1][ روند طرحریزی انرژی طرحریزی ارنژی در چند سال اخیر به سمت طرحریزی انرژی غیرمتمرکز از پایین به بالا بودهاست. سیاست گذاری انرژی نیازمند یک سیستم مدیریت مصرف انرژی است تا از طریق آن اقدامات مناسب برای بهبود بازدهی انرژی در نظر ‌گرفته شود. هنگامی‌که مورد مطالعاتی ما یک شهر، یک ناحیه یا یک منطقه  باشد بررسی‌ها با سطوح متفاوت عملی است.][endnoteRef:2][ طرح‌ریزی انرژی غیرمتمرکز یکی از گزینههای مناسب برای تامین نیاز به انرژی قابل اعتماد، قابل خرید و از لحاظ محیط زیستی پایدار در سطح شهری و روستایی است.ویژگی اصلی طرحریزی انرژی غیرمتمرکز آماده کردن یک طرح انرژی غیرمتمرکز محلی برای تامین نیازهای انرژی و توسعهی منابع انرژی جایگزین با کمترین هزینهی اقتصادی و اجتماعی است. روش طرحریزی از پایین به بالا یا از روستا یه منطقه اجازهی دسترسی به یک نسخهی دارای جزئیات از سرویسهای انرژی و در نتیجه شکلها و فنآوریهای عرضهی انرژی را به ما ارائه میدهد. طرحریزی انرژی غیر متمرکز جدا از تامین انرژی مورد نیاز، اهداف متنوع دیگری مانند خود اتکایی، ایجاد اشتغال محلی، احیاء زمینها و کاهش میزان تولید کربن در اکسید را بدست میآورد.][endnoteRef:3][ طرحریزی انرژی در کشورهای دموکراتیک و لیبرال در مقایسه با کشورهای بازار کنترل دولتی که از سیستمهای طرحریزی مرکزی استفاده می‌کنند، بیشتر غیرمتمرکز و بازار محور هستند. [1:  Nikolas M. Katsoulakos, Dimitris C. Kaliampakos, Mountainous areas and decentralized energy planning: Insights from Greece, January 2016]  [2:  Kristian Fabbri and Valerio Tarabusi, Top-down and Bottom-up Methodologies for Energy Building Performance Evaluation at Meso-scale Level—A Literature Review, November 2014]  [3:  Rahul B. Hiremath, Bimlesh Kumar, P. Balachandra, N.H. Ravindranath, Bottom-up approach for decentralised energy planning: Case study of Tumkur district in India, October 2009] 
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