ترتیب بستن قطعات tc920 :
*اندازه پیچ ها بر حسب میلی متر
1-مادربرد(2عدد پیج7>>4عدد واشر5/0)
2-بردtc mb (2عدد پیچ20>>2عدد واشر11)
3-ورق 2 میلی متر آلومینیومی(سطح cpu آغشته به خمیر سیلیکون شود و سپس ورق در محل مناسب گذاشته شود)
4-اتصال پایه پلاستیکی هیت سینک پره دار و قرار دادن آن روی ورق آلومینیومی(کف هیت سینک پره دار آغشته به خمیر سیلیکون)(1عدد پیچ خزینه8>>3عدد پیچ12 و یا7،درصورت نیاز به بستن یک هارد از پیچ12 استفاده شود.این قطعه روی پایه هیت سینک نصب می شود.)
5-کاور چیپ ست
[bookmark: _GoBack]6-بستن هارد: در صورت استفاده از قطعه تک هارد در مرحله قبل از دو پیچ خزینه5 برای بستن هارد استفاده کنید.برای دو عدد هارد از قطعه مربوطه استفاده کنید(7عدد خزینه5>>2عدد خزینه8 برای اتصال قطعه به کیس)
7-کاور هیت سینک پره دار
8-برد wifi (در صورت نیاز)
9- فن1.5مربعی(دور کند)>>2عدد پیچ خزینه20>>1عدد پیچ خزینه8
10-بردtcf(2عدد پیچ7>>1عدد پیچ12>>1عدد پیچ8)
11-فن حلزونی(دور تند)
