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	Tc920 cooling\al\al heat
	1
	ست قطعات هیت سینک آلومینیومی
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	90
	Tc920 cooling\al\1x-heat sink 45 cover
	1
	کاورهیت سینک آلومینیومی
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Tc920 cooling\al\1x-heat sink 45 stand
	1
	پایه هیت سینک آلومینیومی
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Tc920 cooling\al\1x-CHEAP COVER
	


1
	کاور چیپ ست
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Tc920 cooling\
al\fan\1x- fan4x4-v3

	



1
	

پایه فن کیس
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Tc920 cooling\
al\fan\1x-tcf fan stand

	1
	پایه فن cpu
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	10
	


Tcf\1x- tcf stand 2
	1
	قطعه 2 برد tcf
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Tcf\1x- tcf stand 3
	1
	قطعه 3 برد tcf
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Hard stand\1h\1x-1h stand
	1
	پایه تک هارد
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1

	قطعه دوم و سوم-دو هارد
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	کاور هارد msata
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Led\ 12x-led 1.8 -lf-box
	12
	قطعه led tcf(فیلامنت مشکی)
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Led\ 40x-led 1.8 -lf-glass
	




40
	



قطعه دوم led tcf(فیلامنت شفاف)
تغییر دستی سرعت پرینت>>40%
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S power conv\power conv v1.2
	1
	قطعه فیکس کننده ورودی کیس پاور
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Washer\10x-11mm washer
	10
	واشر 11 میلی متر
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Smdr\usb\1x-USB v3
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	جعبه usb کیت مرکز تلفنled dip
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Smdr\usb\1x-db9f box v3
	1
	جعبه db9f کیت مرکز تلفنled dip
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blade\1x-corner connection
	1
	قطعات بلید(left & right)
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	قطعات هارد کشویی(left & right)
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	جعبه برل 2 تایی
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Rj\new\3rj\ 1x-3rj45-v2
	1
	جعبه برل 3 تایی
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V m box\3.3v\ vm 3.3v
	1
	جعبه مبدل ولتاژ3.3ولت
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	15
	100
	


V m box\5v\ vm 5v2
	1
	جعبه مبدل ولتاژ5 ولت
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	100
	


V m box\12v\ vm 12v
	1
	جعبه مبدل ولتاژ12 ولت
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	15
	100
	


V m box\19v\ vm 19v
	1
	جعبه مبدل ولتاژ19 ولت
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	60
	400
	


Thin client\thin front1
	


1
	جعبه تین کلاینت قطعه1-طرح 6 ضلعی
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Thin client\thin front2
	


[bookmark: _GoBack]1
	جعبه تین کلاینت قطعه1-طرح ساده
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	90
	


Thin client\thin back
	


1
	جعبه تین کلاینت قطعه2
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Washer\ 4x-3h-washer
	


4
	واشر رکمونت tc920
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