	نام قطعه
	 Interface Motorola VAS
	توضیحات
	از طریق پرت RJ45 و کابل شبکه به دستگاه Motorola متصل شده و از طریق
پرت RJ11 و کابل تلفن به دستگاه ضبط مکالمه وصل می شود .
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